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[bookmark: _Toc24103][bookmark: _Toc20925]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	联佳科技（苏州）股份有限公司航空航天精密零部件和其他精密零部件改扩建项目

	项目代码
	2607-320571-89-02-850912

	建设单位联系人
	施文燕
	联系方式
	13913552501

	建设地点
	苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元

	地理坐标
	120度35分22.157秒，31度27分49.335秒

	国民经济
行业类别
	C3311金属结构制造
C3741飞机制造
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业 33 66结构性金属制品制造331
三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37 74航空、航天器及设备制造 374

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	苏州工业园区行政审批局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	苏园行审备〔2026〕268号

	总投资
（万元）
	3500
	环保投资
（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	8.57
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	4738.27m2（租赁建筑面积）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1 规划名称：《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）》；
审批机关：/；
审批文件名称及文号：/；
2 规划名称：《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》
[bookmark: _GoBack]审批机关：苏州市人民政府；
审批文件名称及文号：《市政府关于苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）的批复》（苏府复〔2016〕54号）；
3 规划名称：《苏州市相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划》
审批机关：苏州市人民政府；
审批文件名称及文号：《市政府关于苏州市相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划的批复》（苏府复〔2016〕56号）；
4 规划名称：《苏州市相城区国土空间总体规划（2021-2035年）》；
审批机关：江苏省人民政府；
审批文件名称及文号：《省政府关于〈张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、苏州工业园区、吴江区、吴中区、相城区、苏州高新区（虎丘区）国土空间总体规划（2021-2035年）〉的批复》（苏政复〔2025〕5号）；
5 规划名称：《苏州工业园区苏相合作区XC0406、XC0501、XC0502、XC0503单元国土空间详细规划》
审批机关：/；
审批文件名称及文号：/；

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》
审查机关：江苏省生态环境厅
审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于<苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书>的审查意见》，苏环审〔2025〕16号，2025年3月11日

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）》相符性分析
1.1  规划范围
规划范围为相城经济技术开发区的管辖范围，总面积约91.84平方公里，其中：
澄阳片区：北到太阳路，东到227省道，西到相城大道，南到阳澄湖东路，面积11.65平方公里；
环漕湖片区：北到常熟辛庄南边界，东到元和塘-苏泾路、西到苏锡边界-望虞河，南到太东路，面积80.19平方公里。环漕湖片区包括漕湖片区（苏相合作区）及北桥片区。
1.2  规划时段
近期：2022—2025年：远期：2026—2035年。
1.3  总体发展目标
以发展先进制造业为主导，以承接重大产业项目为重点，以与产业发展相适应的现代服务业为支撑，充分发挥“产业升级合作示范基地”的引领作用，促进区域协调发展。全面实施“强工业、重创新、优人居、惠民生”四大战略，将片区建设成为社会和谐，创新增长，城乡协调，全面发展的现代化片区。
突出高水平合作、高起点规划、高标准建设、高质量发展，用改革的办法、创新的思维和市场化的手段，探索构建长期稳定、持续高效、互利共赢的管理体制机制，加快推动开发建设，大力培育新动能、激发新活力、塑造新优势，把规划区打造成为跨区合作新样板、创新发展新引擎、城市建设新地标、生态提升新典范、社会治理新标杆，成为苏州工业园区全面建成世界一流高科技园区的有机组成部分，为苏州全域合作、协同发展勇探新路树立典范。
1.4  片区定位
构建立足长三角经济圈、辐射全国的高端产业之区；体现典型江南水乡特色的环湖生态之区；促进创新型增长、建设宜居家园的和谐幸福之区。
1.5  空间布局结构
（1）澄阳片区
澄阳片区以安元路为界，规划形成“南北两片”的空间布局结构。
1）阳澄湖研发创业片区：位于安元路以北，以工业发展为基础，集研发孵化、生活休闲功能为一体，协同创新、产城融合的综合型产业社区。
2）城东生活服务片：位于安元路以南，以居住、公共服务功能为主，形成综合性生活服务片区。
（2）环漕湖片区
整个片区规划形成“一廊八片”的空间布局结构，其中冶长泾以南为苏相合作区范围。
1）“一廊”：“双湖”生态廊道依托漕湖优质生态资源，向北与无锡的鹅真荡、向南与相城中心城区生态绿核联结，共同形成以生态湿地、森林公园为主要形式的区域性生态廊道。
2）“八片”：环漕湖生态休闲商务片区、苏相现代产业园、漕湖城镇综合功能区、北桥城镇综合功能片区、智能制造产业园、灵峰产业园、生态农业观光区、漕湖田园综合体。
a.环漕湖生态休闲商务片区：依托滨水优质生态资源，通过自然生态岸线将休闲商业设施、高档商务办公、创智研发等有机串联而成。
b.苏相现代产业园：分为南北两个片区。南区位于漕湖以南、苏虞张公路西侧地区，是地区层面产业升级、合作示范的主要高端产业承载空间。北区位于北桥东，位于广济北路以东、苏虞张公路两侧地区，主要为智能制造产业承载空间。
c.漕湖城镇综合功能片区：位于规划区东南部，形成为苏相合作区配套的生活服务性居住片区。
d.北桥城镇综合功能片区：位于规划区中部，依托原北桥老镇区向南发展，形成新老镇区连片整体发展的格局。集中发展城镇建设用地，重点完善各类公共设施配套。
e.智能制造产业园：位于东部区域的庄基石桥片区，总体以高端智能制造为主发展创新集群，承接高铁新城智能产业研发成果落地。
f.灵峰产业园：位于北部区域，在现有产业基础上，进行产业的提档升级，引导向高端智能制造发展。
g.生态农业观光区：位于北部和西南区域，发展为集农业生产、科教、游览功能于一体的高产、高效、优质的生态农业观光区。
h.漕湖田园综合体：整合漕湖与鹅真荡生态资源，开发农业观光、休闲和体验等功能的基础性资源，引入租赁、代养、采摘以及观光休闲等理念，推动智慧农业与旅游产业融合发展。
1.6  产业发展规划
（1）产业发展目标
以打造长三角科创发展“最美窗口”为目标，相城经开区正推动“产、城、人”深度融合发展，布局以“工业互联网、智能制造”为先导，以“新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生命健康为核心优势产业”为核心，以及现代商贸服务、现代综合农业等X个突破产业的“6+X”产业布局，把区位优势、资源禀赋转化成创新优势、发展优势。
（2）产业定位
1）以“四大核心、两大先导”六类产业为主导
充分发挥区位条件、资源禀赋优势，以创新为动力，以市场为导向，积极承接苏州工业园区产业转移，按照产业集聚的原则，突出资源和能源的节约集约利用，构建“四大核心、两大先导”的现代产业格局，即以新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生命健康为核心优势产业，以工业互联网、智能制造为先导产业。
四大核心优势产业
a.新一代电子信息产业
细分领域为：智能家电、智能家居、卫星导航与位置服务、柔性电子作为前沿领域予以重视；
b.高端装备制造产业
细分领域为：汽车零部件（汽车电子、车身内外饰、车身轻量化部件、新能源车关键零部件）、智能网联汽车关键零部件生产制造作为重点领域予以高度重视；
c.新材料产业
细分领域为：碳基复合材料、航空航天材料。
d.生命健康产业
细分领域为：生物医药材料、生物技术服务如基因技术。
两大先导产业
a.工业互联网
细分领域为：工业软件、数据建模、工业大数据、设备资源管理、云基础设施等。
b.智能制造
细分领域为：系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算等。
2）品牌名片产业“X”
重点打造现代服务业，作为产业发展配套和支撑协调发展。细分领域：金融服务业、科技服务业、软件与信息服务业、咨询与人力资源服务业等。
推进数字金融、数字城市、航空航天等产业，作为新型产业发展链的补充领域。经开区将根据自身资源及区位优势，加快构建现代化全产业链条的新格局。
同时，因地制宜，发展现代综合农业。在北部的北桥街道建设生态农业示范园以及粮油生产为主的现代农业园，打造粮食、瓜果、蔬菜等绿色、无公害品牌农产品基地。
此外，部分有条件的农田转为开发农业观光、休闲和体验等功能的基础性资源，结合服务业，引入租赁、代养、采摘以及观光休闲等理念，为城市居民与农村交流、接触农业提供场所和机会。
（3）产业空间布局
在充分研究相城经开区发展条件及其承担的功能基础上，形成“一心、六园+田园综合体”的产业布局结构。
一心：漕湖中央商务区
东至环漕湖路、西至云开路、北至昌运路、南至漕湖，总用地面积约7.98平方公里。
环漕湖区域是片区规划发展的中心区域，将漕湖中心建设成国际知名、国内一流的现代服务业和科研中心，形成立足苏相，辐射周边的科技、金融、会计、保险中心和企业地区总部办公为主导，服务片区和周边现代制造业的商旅区。
六园：苏相现代产业园（北区）、苏相现代产业园（南区）、智能制造产业园北片、智能制造产业园南片、阳澄湖研发产业园、灵峰产业园
1）苏相现代产业园（北区）
东至苏虞张公路、西至济北路、北至凤北公路、南至冶长泾，总用地面积约3.6平方公里。
a.定位目标
位于北桥的现代产业园（北区）是合作区智能制造产业园。构建苏相现代产业园（北区）园中园模式，兼顾专业分工与产业聚集效应。
b.功能布局
在布局模式上，苏相现代产业园（北区）依据系统论，按其布局结构规划细分产业集群，形成以智能制造为主导产业，围绕该产业集群化发展的要求，大力推进产业链各环节龙头企业的产业集群，不断优化产业结构，实现对产业链的建链、延链、补链作用；加大招商引资力度，夯实产业发展基础，优化政策环境，搞好配套服务，使得工业园区企业集中度明显提高，产业集聚度有所增强，集群化发展趋势初步显现。
2）苏相现代产业园（南区）
东至石港路、西至望虞河、北至绕城高速、南至南天成路，总用地面积约10平方公里。
a.定位目标
以合作区内的优势产业为核心，重点引入先进新一代电子信息、高端装备制造、新材料等产业的上下游服务商企业，完善产业链建设，降低合作区内企业成本，提升整体竞争力。
b.功能布局
南区结合当地福耀玻璃、美的、楼氏电子等行业领先企业布局，分别设立6个或独立或综合布局的产业集群分区，分区内进行扦插式产业导入，并逐步按规划进行空间布局优化。
其中，西北角的汽车关键零部件产业分区以世迈长青和福沃克等代表性汽车零部件企业为核心，逐步引入上下游企业，目标建立较为完整的汽车关键零部件产业；东北角将建立以智能家电及汽车关键零部件为主的核心产业园；南部根据易德龙、楼氏电子、兴禾源和新松机器人等行业龙头企业，分别建设高端装备制造、新一代电子信息和先进复合材料等产业集聚地，重点布置智能家电产业和汽车电子及智慧网联汽车关键零部件产业企业；汽车产业集群分区将以汽车关键零部件产业和汽车电子及车联网产业企业为主；并综合容纳部分配套的现代服务业企业。
3）智能制造产业园北片
主要指庄基石桥片区，北面至思嘉河，南边至绕城高速，东面至元和塘，西面以御窑路为界，总用地面积约3.5平方公里。片区周边区域分布有新一代信息技术、先进材料等产业，新型产业发展势头强劲，加强协同联合，共同打造研发智造产业创新集群。
a.定位目标
夯实高端制造业基础，抓住机遇，统筹联动，总体以高端、智能制造为基底，形成创新集群+高端制造业基地。
b.功能布局
本片区可承载高铁新城智能研发成果落地、向北能衔接常熟智能制造类产业，可融入区域智能制造产业链，与周边产业形成聚合效应。发展政+产+资+学+研+用，链接高铁新城等周边板块功能。重点在打造技术研发创新集群，产业协同创新平台，完备的测试条件，优质的运营环境，高效的生产制造体系和示范运营场景。向下游产业延伸方面，重点在能源材料、电子系统的研发、制造、知识管理与要素整合，以及后端设施研发制造、销售、运营与后市场。
4）智能制造产业园南片
主要指泗塘片区，北面至绕城高速，南至冶长泾，东面至许家角河，西面以御窑路为界，总用地面积约1平方公里。
a.定位目标
联合智能制造产业园北片，形成以应用方向为主的智能制造装备产业中心。
b.功能布局
主要功能包括硬件研发生产+物流服务中心。针对性设备研发与制造，辅助片区产业生产，人机交互、机器人等同方向技术创新，以及实验性应用与拓展推广。
5）阳澄湖研发产业园
蠡塘河以北片区，总用地面积约6.3平方公里。阳澄湖智慧创业社区将依托临近高铁新城的区位优势，打造集研发孵化、生活休闲功能为一体，协同创新、产城融合的综合型产业社区。
区内聚焦创新创业企业和科技研发机构，积极培育创新研发、中试基地、加速器、孵化器、智慧服务、生活配套等六大功能，同时引进科技服务业、管理资源机构、配套商业体系，形成功能复合的创业社区。有序、渐进式地开展现状工业用地的更新。清退产业层次低、产出贡献小的企业，引入社会资本回购、改造现有厂房，打造研发孵化载体，吸引初创企业进驻。对于产业层次高、产出贡献大的现状企业，如果符合开发区主导产业发展方向，积极引导其向环漕湖片区转移，鼓励集群化发展、做大做强；其他产业门类则保留维持发展，鼓励升级改造，提升土地效益。除上述重点主导产业外，在可以满足相城区相关政策及开发区引进准入门槛的基础上，精密机械、新材料、新能源、医疗器械等产业，可以在上述产业区内灵活布局。
6）灵峰产业园
灵峰产业园位于十字港以北片区，总用地面积约3.4平方公里。重点发展智能智造升级、服务相关产业，在现有产业基础上，进行产业的提档升级，引导向高端智能制造发展。
田园综合体：漕湖现代田园综合体总用地面积约6.6平方公里。
整合漕湖与鹅真荡生态资源，开发农业观光、休闲和体验等功能的基础性资源，引入租赁、代养、采摘以及观光休闲等理念，推动智慧农业与旅游产业融合发展，打造漕湖现代田园综合体。
1.7  基础设施规划
（1）给水
开发区规划主要供水水厂为相城水厂，水源取自太湖。充分利用现状给水干管，分期改造部分给水主次干管。保留现状沿太阳路布置的阳澄湖水源地至相城水厂的2条DN1800混水管道。澄阳片区区域性输水管道沿太阳路和227省道布置，管径DN1400~DN1200，给水干管沿春申湖东路、阳澄湖东路、相城大道和澄阳路等布置，管径DN500~DN700；环漕湖片区区域性输水管道沿苏虞张公路和太东路布置，管径DN1400~DN1000，给水干管沿漕湖大道、方桥路、广济北路、凤北荡路和凤北公路等布置，管径DN500~DN800。其他供水管沿各级道路敷设，管径DN200~DN400。各级管道形成环网，以满足区内各地块用水及室外消防安全用水需求。
（2）排水
规划区实行雨污分流制，废水分片区接入相应污水处理厂集中处理后达标排放。
规划扩建漕湖污水处理厂，并对区内漕湖污水处理厂及一泓污水处理厂实施改建。漕湖污水处理厂远期规划规模9万m3/日，一泓污水处理厂远期规划规模4万m3/日。规划对漕湖污水处理厂、一泓污水处理厂进行改造，在生化处理工艺段之前建设单独的工业废水预处理设施，涉及重金属、难生化降解废水、高盐废水、含氟废水以及其他需接入工业污水处理厂的生产废水，分片区设专管进入工业废水预处理设施，在经处理后再与其他废水混合进入生化工艺段进行处理。改扩建后区域内污水处理厂不新增排污口。澄阳片区不规划污水处理厂，污水排至片区西侧相城城区污水处理厂（厂改泵），收集后送至相城城西污水处理厂（20万m3/d）处理。
（3）供热
由于苏州地区为非集中供热地区，规划区不考虑全面集中供热系统，只在集中的工业片区和大型的集中公共设施区考虑集中供热系统。其他民用建筑采用分散供热及制冷。开发区现状环漕湖片区由望亭发电厂及江南化纤热电厂进行供热，澄阳片区由望亭发电厂进行供热。开发区内有大量工业用地，为了适应国家的节能政策，规划考虑在区内预留热力管道。考虑到近期道路建设不建设热力管道的实际情况，预留的热力管道走廊主要考虑在道路或河道两侧的绿化带内，以适应近、远期不同的建设需求。规划开发区将形成望亭电厂1个主要公共热源点，现状供热能力为1090吨/小时，远期最大供热能力为1800吨/小时。相城经济技术开发区设置灵峰供热站一座。环漕湖片区热力干管沿绕城高速公路接入，干管管径DN600~DN900。热力管网采用蒸汽为热介质，规划区内其他热力管沿道路或者河道绿化带架空架设，经过规划道路和企业大门时采用埋地敷设，管径DN200~DN350。考虑到规划区为集中工业片区，生产工艺热负荷为主要负荷，集聚区内采用蒸汽作为供热介质。
依据《苏州市区热电联产规划（2022-2025）》，华电望亭近期规划向黄埭镇（含漕湖街道、相城经济技术开发区环漕湖片区）周边集中供热，其中向相城经济技术开发区北桥片区集中供热，供热主管长12公里；向相城经济技术开发区漕湖片区供热，供热主管长5公里。华电望亭近期规划向元和镇（含北河泾街道、高铁新城及相城经济技术开发区澄阳片区）集中供热。向高铁新城及相城经济技术开发区澄阳片区供热，供热主管长31.2公里。远期望亭电厂供热负荷能够满足开发区的供热需求。
规划相符性分析：本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，项目所在地属于“空间布局结构”中“环漕湖片区”，位于“苏相现代产业园（南区）”范围内，根据《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035年）》，项目用地性质地为工业用地。本项目进行航空航天精密零部件和其他精密零部件生产，属于“高端装备制造”的配套产业，符合苏相合作区产业片区的产业规划，同时符合苏相现代产业园高端产业空间布局，不在开发区生态环境准入清单限制禁止类之列，与《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）》相符。
2、与《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相符性分析
2.1  规划范围
漕湖和北桥街道行政辖区范围，总面积77.99平方公里。
2.2  功能定位
依托苏相合作区的示范平台优势，构建立足长三角经济圈、辐射全国的高端产业之区；体现典型江南水乡特色的环湖生态之区；促进创新型增长、建设宜居家园的和谐幸福之区。
2.3  空间布局结构
规划形成“一廊六片”的空间布局结构，其中冶长泾以南为苏相合作区范围。
1）“一廊”：“双湖”生态廊道，依托漕湖优质生态资源，向北与无锡的鹅真荡、向南与相城中心城区生态绿核联结，共同形成以生态湿地、森林公园为主要形式的区域性生态廊道。
2）“六片”：漕湖城镇综合功能区、苏相合作区产业片区、环漕湖生态休闲商务片区、北桥工业片区、北桥城镇综合功能片区、生态农业观光区
规划相符性分析：本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，属于“六片”中的“苏相合作区产业片区”，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》（附图五）可知，项目所在地规划的用地性质为工业用地，符合用地规划要求。本项目生产航空航天精密零部件和其他精密零部件，不违背苏相合作区产业片区的功能定位。综上，本项目与《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相符。
3、与《相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划》相符性分析
3.1  规划范围
规划范围：规划范围北到常熟辛庄南边界，东到元和-苏泾路、西到苏锡边界-望虞河，南到太东路，总面积51.9平方公里。
3.2  空间布局
（1）漕湖城镇综合功能区
位于规划区东南部，规划以居住功能为主，集商业服务、生态居住、文化休闲、商务研发四大功能的现代化综合性生活片区。
（2）苏相合作区产业片区
位于漕湖以南、苏虞张公路西侧地区，是地区层面产业升级、合作示范的主要高端产业承载空间，形成以电子信息、精密机械、装备制造、生物医药、新能源、新材料、节能环保等主要产业类型的综合工业片区。
（3）北桥工业片区
位于广济北路以东、苏虞张公路两侧地区，既是北桥镇级工业的主要承载地区，又是苏相合作区产业发展的延伸拓展基地。
（4）生态农业观光区（乡村地区）
位于北部区域，依托灵峰村的现有产业基础，发展为集农业生产、科教、游览功能于一体的高产、高效、优质的生态农业观光区，以兼顾生态保育和复兴乡土文化为目标，建设美丽乡村，形成各具特色的乡村空间。
相符性分析：本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，位于苏相合作区产业片区，项目主要进行航空航天精密零部件和其他精密零部件的生产，属于“装备制造”的配套产业，符合产业方向规划要求。根据《苏州市相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划用地规划图》（附图六），项目所在地为工业用地，与规划相符。
4、与《苏州市相城区国土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析
统筹划定“三区三线”：
①耕地和永久基本农田保护红线：规划期末耕地保有量不低于55.2513平方千米（8.2877万亩），永久基本农田保护任务不低于49.1341平方千米（7.3701万亩）。
②生态保护红线：生态保护红线总面积不低于21.0413平方千米（3.1562万亩），包括江苏苏州荷塘月色省级湿地公园、太湖重要湿地、太湖金墅港饮用水水源保护。
③城镇开发边界：城镇开发边界扩展倍数为1.2458，主要覆盖相城中心城区及外围乡镇建设区域。
相符性分析：
根据《苏州市相城区国土空间总体规划（2021-2035）》国土空间控制线规划图（详见附图十），本项目所在地位于城镇开发边界，不在永久基本农田、生态保护红线范围内。因此符合《苏州市相城区国土空间总体规划（2021-2035）》的相关要求。
5、与《苏州工业园区苏相合作区XC0406、XC0501、XC0502、XC0503单元国土空间详细规划》相符性分析
XC0501单元规划范围：
东至广济北路—漕湖大道—五星路，北至苏台高速，西至康阳路—琳桥路，南至太东路。总面积15.78平方公里。
XC0501单元功能定位：
规划区以生产智造为主，科创孵化、服务共享为辅，承接园区外溢产业的同时，打造成为服务周边产业与城市发展的智能制造集聚地。
XC0501单元规划结构：
整体形成“两心三轴多组团”的空间结构。
两心：生活服务核心、产业服务核心。
三轴：永昌路产城融合发展轴、漕湖大道产业发展轴、春耀路产业发展轴。
多组团：结合主要生态廊道、交通廊道，划分成多个智造生产组团。
相符性分析：根据《苏州工业园区苏相合作区XC0406、XC0501、XC0502、XC0503 单元国土空间详细规划》，本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，属于XC0501单元，本项目主要生产航空航天精密零部件和其他精密零部件，符合XC0501单元功能定位。
6、与规划环境影响评价相符性分析
本项目与《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见（苏环审〔2025〕16号）的相符性分析见下表。
表1-1 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表
	序号
	规划环评审查意见
	本项目情况
	相符性

	1
	完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。
	本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线
规划》（苏政发〔2018〕74号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487号）的相关要求。
同时，本项目会采取相应的污染防治措施，满足环境质量底线要求。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类，以及禁止性规定中所列内容。
	相符

	2
	严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，望虞河（相城区）清水通道维护区、西塘河（相城区）清水通道维护区、漕湖重要湿地等3处生态空间管控区原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。任何单位和个人不得擅自占用或者改变区内永久基本农田的用途，开发区内绿地及水域在规划期内原则上不得开发利用。加强工业区与居住区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，规划产业片区与周边居住用地之间设置50米空间防护距离，居住用地100米范围内严格限制建设产生恶臭类废气、有机废气、粉尘、高噪声的项目，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，100米范围内无居民区，本项目位于太湖流域三级保护区，项目所在地不属于清水通道维护区、重要湿地生态空间管控区域，符合要求。
	相符

	3
	严格空间管控，优化区内空间布局。在生态保护红线范围内，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。严控占用清水通道等重要生态空间，避免产生不良环境影响。做好规划控制和生态隔离带建设，加强对经开区内及周边集中居住区等生活空间的防护，确保经开区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线
规划》（苏政发〔2018〕74号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487号）的相关要求。
	相符

	4
	严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理等相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”，开发区不得新建、扩建增加重点重金属（铅、汞、镉、铬和砷等）排放的项目。2027年，开发区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到26微克/立方米；蠡塘河、漕湖、西塘河、望虞河和冶长泾稳定达到地表水Ⅲ类水质标准。
	本项目产生的废气污染物排放量在苏州相城经济技术开发区内平衡；本项目无生产废水，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）。项目的建设符合国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治相关要求。
	相符

	5
	加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备单位产品水耗能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产I级水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进开发区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产I级水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进开发区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。
	本项目不涉及高污染燃料的使用，本项目无工业废水产生，不属于高耗水项目，也不向水体直接排放污染物，符合要求。
	相符

	6
	完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。完善区域污水管网建设，制定实施管网周期性检测评估制度，加强老旧破损管网修复改造，确保开发区污水全收集、全处理。2025年6月底前对漕湖污水厂、一弘污水厂进行改造，在生化处理工艺段前，建设单独的含重金属、难生化降解废水、高盐废水、含氟废水预处理设施，预处理设施出水特征污染物浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）及相应行业直接排放标准中最严标准后，再与生活污水及其他工业废水混合进入污水厂生化工艺段，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。推进中水回用设施及配套管网建设，确保规划末期漕湖污水处理厂和一弘污水处理厂中水回用率不低于30%，加快推进一弘污水处理厂生态安全缓冲区建设。加强入河排污口监督管理，原则上开发区不得设置工矿企业入河排污口。定期开展开发区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。积极推进供热管网建设，依托望亭电厂、江南化纤热电厂在集中工业片区、大型集中公共设施区实施集中供热。推动“无废园区”建设，加强开发区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”，严格控制危险废物无法就近利用、处置的建设项目入区。
	本项目无生产废水，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）。
	相符

	7
	建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整开发区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立开发区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氟企业雨水、污水排放口应安装氟化物自动监控系统并联网。
	本项目不涉及氟化物，无生产废水，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）。
	相符

	8
	健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。进一步完善开发区突发水污染事件风险防控体系建设，苏州荣望环保科技有限公司根据“车间一企业一外部水环境”三级防控评估结果，针对性完善水环境风险防控措施，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”，保障望虞河、漕湖等水质安全。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元一管网、应急池一厂界”环境风险防控体系，严防涉重金属突发水污染事件。
	本项目采取完善危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。
	相符

	9
	拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算、环境风险评价和环保措施的可行性论证等工作，重点关注应急体系建设、污染防治措施等内容，强化环境监测、环境保护和风险防控措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状调查、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应内容可结合实际情况予以简化。
	本项目正进行环境影响评价工作，结合规划环评的内容，开展了工程分析、污染物排放量测算和环保措施的可行性分析论证，并制定了环境监测计划。
	相符


表1-2 本项目与生态环境准入清单相符性分析一览表
	清单类型
	类别
	本项目情况
	相符性

	行业准入
	优先引进
	1、优先引进属于国家及省重大战略性新兴产业或产业强链计划的项目；
2、优先引进工业互联网、智能制造、新一代信息技术、高端装备制造、新材料等纳入本轮规划主导产业的项目。①新一代信息技术产业：优先引进智能家电、智能家居、卫星导航与位置服务、柔性电子相关项目；②高端装备制造产业：优先引进汽车零部件（汽车电子、车身内外饰、车身轻量化部件、新能源车关键零部件）、智能网联汽车关键零部件生产制造相关项目；③新材料产业：优先引进航空航天材料相关项目。
	本项目为航空航天精密零部件和其他精密零部件项目，属于高端装备制造的配套产业，符合相城经济技术开发区的产业定位。
	相符

	
	禁止引入
	1、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求；
2、禁止建设《产业结构调整指导目录》《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则》等文件明令禁止的项目；
3、禁止新建、改建、扩建设置电镀、蚀刻、钝化工艺的项目（太湖流域战略性新兴产业除外）；
4、不得新建、扩建增加重点重金属（铅、汞、镉、铬和砷等）排放的项目。
	1、本项目不使用涂料、油墨、清洗剂，胶粘剂。
2、本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则》等文件明令禁止的项目；本项目不属于电路板制造项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》等国家和省有关文件规定的“两高”项目。
3、本项目不涉及电镀、蚀刻、钝化工艺，无工业废水排放。
4、本项目无生产废水，且不涉及重金属排放。
	相符

	
	限制引入
	1、限制印刷电路板制造（C3982）项目。
2、严格限制新建、扩建《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》等国家和省有关文件规定的“两高”项目。
	1、本项目不属于限制印刷电路板制造（C3982）项目；
2、本项目不属于新建、扩建《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》等国家和省有关文件规定的“两高”项目。
	

	空间布局约束
	1、严格落实江苏省与苏州市生态环境分区管控要求；
2、禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、
高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设；
3、规划产业片区（苏相现代产业园（北区）、苏相现代产业园（南区）、智能制造产业园北片、智能制造产业园南片、阳澄湖研发产业园、灵峰产业园）与周边居住用地之间设置50米宽空间防护距离；
4、居住用地100米范围内严格限制建设产生恶臭类废气、有机废气、粉尘、高噪声的项目；
5、太湖流域二级保护区（望虞河沿岸纵深1km范围）禁止新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
6、开发区本轮规划范围内涉及生态空间管控区共3处，包括望虞河（相城区）清水通道维护区、西塘河（相城区）清水通道维护区、漕湖重要湿地，严格执行《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）、《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》（苏政办发〔2021〕20号）相应管控要求；
7、开发区本轮规划范围内涉及部分永久基本农田（约9.33km2），规划期应严格按照国家《基本农田保护条例》进行保护和管理，不得开发利用；
8、阳澄湖二级水源水质保护区（北河泾沿岸纵深500米）禁止新建、改建、扩建向水体排放水污染物的工业建设项目，禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头、有毒有害化学品仓库及堆栈，禁止设置危险废物贮存、处置、利用项目。
	1、本项目的建设符合江苏省与苏州市生态环境分区管控要求；
2、本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，不属于铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设；
3、本项目位于苏相现代产业园（南区），设置的100m卫生防护距离内无居民点；
4、本项目100米范围内无居住用地；
5、本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，属于太湖流域三级保护区，不属于新建、扩建化工、医药生产项目；不属于新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
6、本项目不在生态空间管控区范围内；
7、项目所在地属于城镇开发边界，不涉及永久基本农田；
8、位于阳澄湖三级保护区内，不涉及禁止项目；
	相符

	污染物排放管控
	1、开发区近期废水污染物外排量：COD545.238吨/年、NH3-N54.530吨/年、总氮149.714吨/年、总磷10.493吨/年，氟化物1.801吨/年、总铜0.119吨/年、总锌0.156吨/年、总镍0.027吨/年；远期外排量COD607.680吨/年、NH3-N54.121吨/年、总氮173.362吨/年、总磷10.104吨/年，氟化物1.518吨/年、总铜0.075吨/年、总锌0.098吨/年、总镍0.022吨/年；
2、开发区近期废气污染物排放量：SO2158.947吨/年、NOx182.466吨/年、烟粉尘224.440吨/年、VOCs235.313吨/年；远期SO2153.90吨/年、NOx190.461吨/年、烟粉尘199.731吨/年、VOCs178.454吨/年；
3、开发区近期碳排放量：913238.49tCO2/年，远期碳排放量：1077120.46tCO2/年；
4、战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。
5、新建企业涉及含重金属、难生化降解废水、高盐废水、含氟废水以及其他需接入工业污水处理厂的生产废水，分别接入一泓污水处理厂及漕湖污水处理厂工业废水预处理设施，预处理设施出水特征污染物浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）及相应行业直接排放标准中最严标准后，再与生活污水及其他工业废水混合进入污水厂生化工艺段。
	本项目不属于新建电镀工业和食品工业，项目涉及的废气经有效的处理措施处理后排放。本项目严格落实污染物排放总量控制制度，将主要污染物排放总量指标作为建设项目环评审批的前置条件。
	相符

	环境风险防控
	1、禁止向区内水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；
2、建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控；
3、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故；
4、禁止引入防渗防漏措施不到位易造成地下水、土壤环境污染的项目。
	本项目厂区内已实行雨污分流。建设单位拟采取相应风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案。本项目厂区已全部硬化并做好分区防渗处理，不易造成地下水、土壤的环境污染。
	相符

	资源开发利用要求
	1、单位工业用地工业增加值近期≥11亿元/km2、远期≥15亿元/km2；单位工业增加值新鲜水耗近期≤4m3/万元、远期≤4m3/万元；单位工业增加值综合能耗近期、远期不低于现状值（0.132吨标
煤/万元）；工业用水重复利用率近期≥75%、远期≥85%；
2、开发区污水处理厂近期中水回用≥20%、远期中水回用≥30%；
3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；
4、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产Ⅰ级水平。
	本项目利用现有已租厂房进行改造，不新增用地，不涉及占用农田。项目所有设备使用电能作为能源，不涉及使用高污染燃料；引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产Ⅰ级水平。
	相符


由上表可知，本项目的建设符合《苏州相城经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见的要求。

	其他符合性分析
	5、“生态环境分区管控”相符性分析
5.1  “生态保护红线”相符性分析
经查《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目距离较近的生态红线为苏州荷塘月色省级湿地公园，其类型和保护范围见下表。
表1-3 与江苏省国家级生态红线相对空间位置关系
	生态保护红线名称
	类型
	地理位置
	区域面积（km2）
	相对方位及距离（km）

	苏州荷塘月色省级湿地公园
	湿地公园的湿地保育区和恢复重建区
	苏州荷塘月色省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区
	3.53
	南
	5.40


根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487号），本项目距离较近的生态空间管控区为漕湖重要湿地，其主导生态功能和保护范围分别见下表。
表1-4 与生态空间管控区域相对空间位置关系
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	面积（km2）
	相对距离
（km）
	相对方位

	
	
	
	
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	总面积
	
	

	西塘河（相城区）清水通道维护区
	水源水质保护
	--
	西塘河水体及沿岸50米范围
	--
	1.09
	1.09
	5.08
	西

	望虞河（相城区）清水通道维护区
	水源水质保护
	--
	望虞河及其两岸100米范围
	--
	2.81
	2.81
	4.25
	西北

	漕湖重要湿地
	湿地生态系统保护
	--
	漕湖湖体范围
	--
	8.81
	8.81
	0.98
	北


综上，本项目不在国家级生态红线及生态空间管控区域范围。因此，本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕487号）相符。
5.2  “环境质量底线”相符性分析
环境空气现状：根据《2025年度苏州市生态环境状况公报》，2025年，苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为80.3%，同比下降5.5个百分点。各地优良天数比率介于75.5%~82.2%；市区环境空气质量优良天数比率为80%，同比下降4.2个百分点。2025年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为28微克/立方米，同比下降3.4%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为48微克/立方米，同比上升2.1%；二氧化硫（SO2）年均浓度为6微克/立方米，同比下降25.0%；二氧化氮（NO2）年均浓度为28微克/立方米，同比上升7.7%；一氧化碳（CO）浓度为0.9毫克/立方米，同比下降10.0%；臭氧（O3）浓度为174微克/立方米，同比上升8.1%。因此，判定苏州市为环境空气质量不达标区。
为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏府2024〔50〕号），苏州市以“到2025年，全市PM2.5浓度稳定在30μg/m3以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。”为主要目标。通过采取如下措施：1）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；加快退出重点行业落后产能；推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治；优化含VOCs原辅材料和产品结构）；2）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；持续降低重点领域能耗强度；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3）优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构；加快提升机动车清洁化水平；强化非道路移动源综合治理）；4）强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控；加强秸秆综合利用和焚烧；加强烟花爆竹禁放管理）；5）强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化VOCs全流程、全环节综合治理；推进重点行业超低排放与提标改造；开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理；稳步推进大气氨污染防控）；6）加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理；完善重污染天气应对机制）；7）加强能力建设，严格执法监督（加强监测和执法监管能力建设；加强决策科技支撑）；8）健全标准规范体系，完善环境经济政策（强化标准引领；积极发挥财政金融引导作用）；9）落实各方责任，开展全民行动（加强组织领导；严格监督考核；实施全民行动）等。采取以上措施后，大气环境质量状况可以得到持续改善。
水质现状：根据《2025年度苏州市生态环境状况公报》，2025年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质优Ⅲ比例达到“水十条”考核以来最好成绩，太湖（苏州辖区）连续18年高水平实现安全度夏。饮用水水源地：根据《江苏省2024年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35号），全市共13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2025年取水总量约为15.24亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的31.9%和54.5%。依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价，水质均达到或优于Ⅱ类标准，全部达到考核目标要求。国考断面：2025年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为96.7%，同比上升3.4个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为70%，同比上升6.7个百分点。省考断面：2025年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为98.8%，同比上升1.3个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为73.8%，同比上升5.0个百分点。长江干流（苏州段）及主要通江河流：2025年，长江干流（苏州段）各断面水质均达Ⅱ类，同比持平。主要通江河道水质均达到或优于Ⅲ类，同比持平，Ⅱ类水体断面26个，同比增加3个。太湖（苏州辖区）：2025年，太湖（苏州辖区）总体水质为Ⅱ类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.54毫克/升和0.035毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷平均浓度为0.036毫克/升，同比改善14.3%；总氮平均浓度为0.84毫克/升，同比改善31.1%；水质连续三年稳定达到Ⅱ类，为监测以来最优水平；综合营养状态指数为48.3，处于中营养状态。主要入湖河流望虞河水质稳定达到Ⅱ类。2025年3月至10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华54次，同比增加14次，平均面积28平方千米，与2024年相比，平均发生面积上升28.4%。阳澄湖：2025年，国考断面阳澄湖心水质保持Ⅲ类。高锰酸盐指数和氨氮平均浓度为3.6毫克/升和0.02毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷平均浓度为0.048毫克/升，保持在Ⅲ类；总氮平均浓度为1.62毫克/升；综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态。京杭大运河（苏州段）：2025年，京杭大运河(苏州段)沿线5个省考及以上监测断面水质均达到Ⅲ类，同比持平。
声环境现状：根据《2025年度苏州市生态环境状况公报》，2025年，全市声环境质量总体保持稳定。全市昼间区域声环境质量和道路交通声环境质量略有下降。区域声环境：2025年，全市昼间区域噪声平均等效声级为54.8dB(A)，同比上升0.1dB(A)，处于区域环境噪声二级（较好）水平，评价同比持平。各地昼间噪声平均等效声级介于54.0~56.0dB(A)。影响全市昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例达61.4%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为25.8%、10.7%和2.1%。功能区声环境：依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）评价，2025年，苏州市区功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为94.3%和84.9%。4个县级市功能区声环境昼间、夜间达标率分别为98.0%和94.1%。苏州市区1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为85.0%、93.6%、96.5%和99.3%，夜间达标率分别为43.1%、86.0%、93.3%和94.1%。4个县级市1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为87.5%、100%、100%和100%，夜间达标率分别为79.2%、94.1%、100%和100%。道路交通声环境：2025年，全市昼间道路交通噪声平均等效声级为66.5dB(A)，同比上升0.2dB(A)，交通噪声强度为一级，昼间道路交通声环境质量为好。监测路段中共有150.0千米的路段平均等效声级超出道路交通噪声强度昼间二级限值70.0dB(A)，占监测总路长的14.6%，同比下降0.8个百分点。
本项目机加工废气经油雾净化装置处理后在车间无组织排放；项目生活污水经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）集中处理；厂区噪声均可达标排放；固废均得到合理处置；对周围环境的影响可接受，不会改变项目所在地的环境质量现状，满足环境质量底线要求。
5.3  “资源利用上线”符合性分析
本项目运营过程中将消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
5.4  “负面清单”符合性分析
（1）与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析
本项目为C3311金属结构制造和C3741飞机制造，对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入、许可准入事项，符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。
（2）与《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析
表1-5 项目与《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析
	相关内容
	本项目情况
	相符性

	河段利用与岸线开发
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目
	本项目不属于港口、码头项目及过长江通道项目
	相符

	
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任
	本项目所在地无自然保护区和风景名胜区
	相符

	
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任
	本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区
	相符

	
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任
	本项目所在地不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内
	相符

	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
	本项目所在地不属于划定的岸线保护区和保留区，不属于划定的河段保护区、保留区
	相符

	
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目生活污水纳管接入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）集中处理
	相符

	区域活动
	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞
	本项目属于工业生产项目，不涉及捕捞性生产活动
	相符

	
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行
	本项目主要从事航空航天精密零部件和其他精密零部件的生产活动，不属于化工项目，且本项目不在长江干支流岸线一公里范围
	相符

	
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	本项目主要从事航空航天精密零部件和其他精密零部件的生产活动，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等禁止类项目
	相符

	
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动
	本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止建设的项目
	相符

	
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目
	本项目不属于燃煤发电项目
	相符

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	相符

	
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目
	本项目不属于化工项目
	相符

	
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目
	本项目周围无化工企业
	相符

	产业发展
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目
	本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等建设项目
	相符

	
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目
	本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目
	相符

	
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目
	本项目不属于石化、现代煤化工、独立焦化项目
	相符

	
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类﹑淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目
	本项目不属于现行法律法规和相关政策规定的限制类﹑淘汰类、禁止类项目
	相符

	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，亦不属于高耗能高排放项目
	相符

	
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定
	本项目遵守相应法律法规及相关政策文件中的要求
	相符


（3）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，属于太湖流域与长江流域，为重点区域（流域），对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表。
表1-6 项目与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析
	管控类别
	重点管控要求
	本项目情况
	相符性

	一、长江流域

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
5.禁止新建独立焦化项目。
	本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，不属于生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于化学工业园区，大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目、危化品码头、港口项目、过江干线通道项目、独立焦化项目。
	相符

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目实施污染物总量控制制度，不突破环境容量及生态环境承载力。
	相符

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	项目不属于沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业。
	相符

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，不在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内。
	相符

	二、太湖流域

	空间布局约束
	1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。
2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。
3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
	本项目为C3311金属结构制造，与太湖湖体最近距离约17.5km，属于太湖流域三级保护区，不属于太湖流域禁止的行业项目；本项目无含氮磷生产废水排放。
	相符

	污染物排放管控
	城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
	本项目C3311金属结构制造和C3741飞机制造，本项目不属于所列行业。
	相符

	环境风险防控
	1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。
2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
	本项目不涉及太湖内船舶运输；本项目无氮磷生产废水排放，本项目生活污水经市政管网排至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂），处理达标后尾水排至胜岸港，不向太湖排放污染物，不属于禁止的行为。
	相符

	资源利用效率要求
	1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。
2.推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
	本项目运营过程中将消耗一定量的水资源，水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会影响居民生活用水。
	相符


（4）与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）、《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
本项目生产地址为苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，位于相城经济技术开发区（相城经济技术开发区二期（不包括漕湖））（1609.13m2），对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）中“苏州市环境管控单元名录”和《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，“相城经济技术开发区（相城经济技术开发区二期（不包括漕湖））（1609.13m2）”属于其规定的重点管控单元（附图12）。对照苏州市市域生态环境管控要求及苏州市重点管控单元生态环境准入清单，具体分析如下。
表1-7 与《苏州市市域生态环境管控要求》相符性分析
	生态环境管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。
	本项目不在生态保护红线及生态空间管控区范围内。
	符合

	
	全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。
	本项目位于太湖流域三级保护区，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》所禁止类项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求，本项目不在阳澄湖水源水质保护区范围内。
	符合

	
	严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。
	本项目不在《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）所列禁止项目。
	符合

	
	禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。
	本项目不在《苏州市产业发展导向目录》中禁止类、淘汰类产业目录中。
	符合

	污染物排放管控
	坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
	本项目污染物符合总量控制要求，不会突破生态环境承载力。
	符合

	
	2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。
	
	

	环境风险防控
	强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
	本项目符合文中的环境风险防控要求，不会影响饮用水水源环境，本项目建成后按照要求进行突发环境事件应急预案的编制工作，并定期开展演练。
	符合

	
	落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。
	
	

	资源 开发 效率 要求
	2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。
	本项目使用新鲜水来自区域供水管网，不会突破资源利用上线。
	符合

	
	2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。
	本项目不涉及。
	符合

	
	禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
	本项目营运过程中使用电能，不使用高污染燃料。
	符合


表1-8 项目与相城经济技术开发区二期（不包括漕湖）管控要求相符性分析
	生态环境准入清单
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》等文件要求。
（1）禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设。
（2）禁止居住用地周边100米范围内工业用地引入含喷涂、酸洗等项目、禁止建设危化品仓库。
（3）太湖流域二级保护区（望虞河沿岸纵深1km范围）禁止新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
（4）阳澄湖二级保护区（北河泾沿岸纵深500米）禁止新建、改建、扩建向水体排放水污染物的工业建设项目，禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头、有毒有害化学品仓库及堆栈，禁止设置危险废物贮存、处置、利用项目。
（5）禁止清水通道维护区、重要湿地生态空间管控区域内不符合管控要求的开发建设，近期荣望环保位于望虞河南100米内用地不得进行除安全环保设施提升外的新、改、扩建项目，规划远期将望虞河南100米用地内设施搬出管控区外。
（6）城市总体规划中的非建设用地（农林用地），在新一轮国土空间规划批复前暂缓开发。
（7）漕湖沿岸纵深300米范围用地在新一轮国土空间规划批复前，仍按现行总规要求限制性开发，并按生态空间管控要求加强环境管理。
（8）产业准入：1、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。2、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。3、禁止有《江苏省禁止排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体名录》、《有毒有害大气污染物名录》（2018）中气体及氨、硫化氢、苯乙烯等恶臭污染物排放的项目。4、禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含氮磷等污染物的企业和项目（战略性新兴产业及现有含氮磷污染物项目改建需实施氮磷污染物年排放总量减量替代）。5、禁止新建、扩建增加污染物排放的铅蓄电池、电镀、重有色金属冶炼等行业的涉重项目。6、限制审批小家具、塑料造粒、喷漆类、表面处理类企业。
	本项目严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》等文件要求。
（1）本项目不涉及铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设。
（2）本项目周边100米范围内无居住用地。
（3）本项目属于太湖流域三级保护区。
（4）本项目不属于阳澄湖保护区范围。
（5）本项目不在清水通道维护区、重要湿地生态空间管控区域内。
（6）本项目所在地规划的用地性质为工业用地，不属于非建设用地（农林用地）。
（7）本项目距漕湖最近距离约0.98km，不属于漕湖沿岸纵深300米范围。
（8）本项目不属于产业准入中禁止、限制建设项目。
	符合

	污染物排放管控
	（1）开发区近期外排量COD847.31吨/年、NH3-N52.18吨/年、总氮211.02吨/年、总磷10.22吨/年；远期外排量COD1076.61吨/年、NH3-N71.23吨/年、总氮290.99吨/年、总磷13.57吨/年。
（2）开发区SO2总量近期124.05吨/年、远期115.76吨/年；NOx总量近期160.68吨/年、远期144.82吨/年；烟粉尘近期129.51吨/年、远期101.69吨/年；VOCs近期256.77吨/年；远期118.51吨/年。
（3）现有及新建电镀工业和食品工业的污水处理设施，2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表3排放限制。
（4）严格控制氮氧化物、HCl、烟粉尘排放量大的企业入区。
（5）战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。
	本项目无生产废水排放，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理，达标后排入胜岸港；本项目按照污染物排放管控要求申报总量。
	符合

	环境风险防控
	（1）禁止向区内水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
（2）建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。
（3）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。
（4）禁止引入防渗防漏措施不到位易造成地下水、土壤环境污染的项目。
	本项目无生产废水排放，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理，达标后排入胜岸港。本项目拟在取得环评批复后按照国家标准和规范及时编制突发环境事件应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。本项目各区域均采取相关防渗措施，不易造成地下水、土壤环境污染。
	符合

	资源 开发 效率 要求
	（1）禁止引入占用永久基本农田的项目。
（2）单位工业用地工业增加值近期≥9亿元/km2、远期≥30亿元/km2；单位工业增加值新鲜水耗近期≤9m3/万元、远期≤8m3/万元；单位地区生产总值综合能耗近期≤0.09吨标煤/万元、远期≤0.06吨标煤/万元；工业用水重复利用率近期≥75%、远期≥80%。
（3）禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。
（4）开展园区循环化改造，建成生态工业园区。
	本项目不占用永久基本农田。本项目不使用高污染燃料。本项目仅使用电能、水能，能源利用效率较高。
	符合


6、产业政策相符性分析
本项目从事航空航天精密零部件和其他精密零部件生产活动，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及2019年修改单，本项目属于C3311金属结构制造、C3741飞机制造。
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于限制类、淘汰类、鼓励类，为允许类；
对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）本项目不属于限制类、淘汰类及禁止类项目，为允许类项目；
对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于限制类、禁止类、淘汰类和鼓励类，为允许类；
对照《环境保护综合名录（2021年版）》不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的行业，也未采用该名录中的重污染工艺；
对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、禁止类和淘汰类项目，属于允许类项目；
对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于名录内“两高”行业。
因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。
7、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）的相符性分析
根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条，对太湖流域一、二、三级保护区内禁止下列活动：
（1）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；
（2）销售、使用含磷洗涤用品；
（3）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；
（4）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；
（5）使用农药等有毒物毒杀水生生物；
（6）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；
（7）围湖造地；
（8）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；
（9）法律、法规禁止的其他行为。
本项目距离太湖湖体约17.5公里，位于太湖流域三级保护区，主要从事航空航天精密零部件和其他精密零部件的生产活动，不属于条例中禁止建设项目。本项目无生产废水，生活污水经市政污水管网进入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理。项目产生的危废委托有资质单位处理不外排；不向水体排放油类、废液、废渣、垃圾，无法律、法规禁止的其他行为。因此，本项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。
8、与《太湖流域管理条例》的相符性分析
根据《太湖流域管理条例》（自2011年11月1日起施行）
第四章第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
第四章第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。
第四章第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
本项目距离太湖湖体约17.5km，不在太湖岸线内和岸线周边5000米范围内；距离望虞河河体约4.31km，不在河岸线内及岸线两侧各1000米范围内。本项目主要从事航空航天精密零部件和其他精密零部件生产活动，不属于条例中禁止建设项目，因此不违背《太湖流域管理条例》的有关规定。
9、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》的相符性分析
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，位于元和塘以西，不在阳澄湖水源水质保护区范围内，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）中的相关要求。
10、与相城区“十四五”生态环境保护规划（相政发〔2022〕6号）相符性分析
与相城区“十四五”生态环境保护规划（相政发〔2022〕6号）相符性分析见下表。
表1-9 与《相城区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
	文件相关要求
	项目情况
	相符性

	1.深入推进源头治理，全面推进绿色发展水平：构建绿色产业结构体系，优化国土空间开发格局，推进能源绿色低碳发展，大力发展绿色低碳交通体系，积极主动应对气候变化。
	项目不属于钢铁、造纸、化工、纺织等重污染行业，产生的污染物在合理有效处理后达标排放。
	相符

	2.坚持河湖统筹治理，显著提升水环境质量：实施严格水环境质量管理，全面推进排口排查整治，强化水污染系统治理，大力推进京杭运河生态廊道建设，持续实施阳澄湖水环境综合治理，加强“十百千万”生态美丽河湖建设。
	本项目产生的生活污水经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）集中处理，不直接外排。
	相符

	3.加强PM2.5和O3协同控制，协同推动减污降碳：多方面统筹施策，严格实施重点行业污染治理，加强挥发性有机污染物控制，加大车船尾气污染控制，加强扬尘污染防治，加强重污染天气防范应对和区域联防联控。
	本项目机加工废气经油雾净化装置处理后在车间无组织排放。
	相符

	4.加强土壤污染防治，持续改善土壤环境质量：强化耕地安全利用与防控，严格污染地块准入管理，有序推进污染地块治理与修复，协同推进地下水污染防治。
	本项目租赁现有厂房进行建设，不涉及使用耕地。
	相符

	5.强化生态系统保护，提高生态系统服务功能：优化区域生态安全格局，严格重要生态空间保护与管控，统筹山水林田湖草保护与修复，全面提升生物多样性保护力度，促进人与自然和谐共生。
	企业目前尚处于环评编制阶段，待项目建成后建设单位按照要求进行突发环境事件应急预案编制并备案，按照要求配备应急物资，定期开展应急演练等。
	相符

	6.严格环境风险管控，切实筑牢环境安全防线：提升环境风险源防控能力，强化工业园区环境风险防控，提高固体废物和危险废物处置水平，强化危废、危化品监管水平，强化涉重金属行业污染防控。
	
	相符

	7.着力改善城乡人居环境，提升城市颜值品质：全面实施绿色相城建设，开展生态文明载体建设，聚焦解决民生问题，深化噪声污染防治，推进餐饮油烟大整治，加快建设美丽乡村。
	项目噪声源强较小，通过厂房隔声、设备减振等措施可有效降噪。
	相符

	8.建立健全现代化治理体系，大幅提升治理能力：健全多方责任体系，健全生态环境治理政策体系，创新服务高质量发展市场模式，加强生态环境治理监管现代化建设，补齐环境基础设施短板，提升生态环境监测监控能力。
	本项目周边基础设施齐全，可满足生产需要。
	相符


综上所述，本项目符合《相城区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。
11、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析
表1-10 与苏大气办〔2021〕2号相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。
	本企业不在分阶段推进清洁原料替代工作的3130家企业名单内。
	相符

	2
	严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建设项目需满足低（无）VOCs含量限值要求
	本项目不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等。
	相符

	3
	强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理；加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。
	本项目不在源头替代企业清单内，项目建成后，企业将设立主要原料台账。
	相符


因此，本项目与《关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》有关规定相符。
12、与挥发性有机物相关文件的相符性分析
表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析
	序号
	类别
	要求
	项目情况
	相符性

	1
	VOCS物料储存无组织排放控制要求
	VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目使用的原辅料化学品均贮存于相应密封的包装中，置于原料仓库，在非取用状态时，化学品均加盖、封口，保持密闭。
	相符

	2
	VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	本项目物料均采用密闭容器输送，不涉及液态VOCS物料的管道运输。
	相符

	3
	工艺过程VOCS无组织排放控制要求
	VOCS质量占比≥10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。
	本项目机加工过程中产生的油雾经油雾净化器处理后在车间无组织排放。
	相符

	4
	设备与管线组件VOCS泄漏控制要求
	企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。
	本项目无气态VOCS物料，无液态VOCS物料的设备与管线组件。
	相符

	5
	敞开液面VOCS无组织排放控制要求
	工艺过程中排放的含VOCS废水集输系统需符合标准中9.1、9.2、9.3要求。
	本项目无含VOCS废水产生。
	相符

	6
	VOCS无组织排放废气收集处理系统要求
	VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	本项目拟设置废气收集处理系统与工艺设备同步运行，废气收集系统发生故障或检修时，对应的工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用。且本项目废气收集系统的输送管道密闭。
	相符

	
	
	废气收集系统的输送管道应密闭。
	
	

	
	
	VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297-1996或相关行业排放标准
	本项目机加工废气经油雾净化器处理后在车间无组织排放。
	相符

	
	
	收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率>2 kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。
	企业位于重点地区，废气产生量较少，本次仅定性分析。
	相符

	
	
	企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
	本项目建成后，企业将建立台账，记录相关信息，并按要求保存台账不少于3年。
	相符

	7
	企业厂区内及周边污染监控要求
	建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
	本项目建成后，将建立环境监测计划，由于企业不具备环境监测资质，故委托有资质的环境监测单位在项目建设完成后根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中规定的监测分析方法对本项目废气进行例行监测。
	相符


14、与《关于深入打好污染防治攻坚战的工作方案》（苏委发〔2022〕33号）相符性分析
①强化生态环境分区管控。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，衔接国土空间规划分区和用途管制要求。落实以环评制度为基础的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展国土空间规划环境影响评价，在符合国土空间规划的基础上，科学布局生态环境基础设施“图斑”。
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，该地块为工业用地，符合国土空间规划相应要求。
②巩固“散乱污”企业（作坊）整治成效。建立健全长效管理措施，建立已取缔“散乱污”企业（作坊）厂房再租赁报备制度，明确对新租赁企业的相关要求，防止“散乱污”企业（作坊）反弹。常态化开展明查暗访曝光督办，利用污染防治监管平台线索摸排“散乱污”企业（作坊）。加大对“散乱污”企业（作坊）的执法力度，倒逼企业转型升级。
本项目为租赁厂房，租赁厂房于2023年1月16日取得特殊建设工程消防验收意见书（苏相住建消备字〔2023〕第0011号）符合相关要求。
③加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，重点推进工业企业深度提标、挥发性有机物（VOCs）深度治理、车辆和机械污染减排、扬尘污染控制、生活源污染控制等一系列重点任务，每年排定一批重点治气项目，推动项目减排。加大烟花爆竹燃放管理，制定进一步扩大烟花爆竹禁放范围或春节、元宵等重点时段限时全域禁放等政策措施。严格落实重污染天气“省级预警、市级响应”，优化完善重污染天气应急管控措施和应急减排清单，培育一批本地豁免企业。做好重大活动、重点时段、重污染天气过程空气质量保障。基本消除重污染天气，坚决守护“苏州蓝”。
本项目生产工序中产生少量的机加工废气，机加工废气经油雾净化装置处理后在车间无组织排放。符合相关政策要求。
④强化危险废物全生命周期监管。加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。提升全市飞灰收集处置和医疗废物应急处置能力，健全危险废物集中收集体系，实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。规范应用危险废物全生命周期监控系统，实现全市危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”的管理目标。医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰收集处置能力满足实际需求，医疗废物和飞灰无害化处置率保持100%。
本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行转运及处置。
⑤完善市、县级市（区）两级环境应急指挥体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制。学习推广“南阳实践”经验，落实苏州市突发水污染事件应急防范体系建设实施方案，建成河流突发水污染事件应急防范体系和重点园区“三级防控”体系。强化区域环境风险防范，督促涉危涉重企业、化工园区等重点领域完善环境风险调查评估，常态化推进环境风险企业隐患排查。评估区域环境应急物资调集使用水平，建立园区及企业代储、第三方服务支持、物资生产企业保障的多形式储备共享体系，不断提高突发环境事件应急处置水平。
本项目基础的应急物资已配备，在取得环评批文后依法对应急预案进行编制，完善相关应急措施，查漏补缺，提升应急能力。
⑥实施噪声污染防治行动，各地按要求开展声环境功能区评估调整，强化声环境功能区管理。合理规划交通干线走向及沿线噪声敏感点布局，划定噪声防护距离，加强交通运输噪声污染防控。强化夜间施工噪声管控，加强文化娱乐、商业经营噪声监管和集中治理，营造宁静休息空间。到2025年，城市建成区全面实现功能区声环境质量自动监测，夜间达标率达到省下达目标要求。
根据《2025年度苏州市生态环境状况》，本项目所在区域声环境总体水平等级为二级，本项目建成后不改变现状。
⑦全面推行排污许可“一证式”管理，强化排污许可证后监管，组织开展排污许可证后管理专项检查，加强对排放污染物种类、许可排放浓度、主要污染物年许可排放量、自行监测、执行报告和台账记录等方面的监督管理，督促排污单位依证履行主体责任。将排污许可证作为生态环境执法监管的主要依据，加大对无证排污、未按证排污等违法违规行为的查处力度。对偷排偷放、自行监测数据弄虚作假和故意不正常运行污染防治设施等恶意违法行为，综合运用停产整治、按日连续处罚、吊销排污许可证等手段依法严惩重罚。情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。构成犯罪的，依法追究刑事责任。加大典型违法案件公开曝光力度，形成强大震慑。加快构建立体、垂直、精准、规范、高效的现代化生态环境执法体系。建立全市生态环境指挥调度体系，执行江苏省环境指挥调度中心的调度指令。健全信息共享、案情互通、案件移送制度，加大环境污染刑事案件办理力度。加强行政执法与刑事司法衔接，建立联合办案模式。完善生态环境现场执法监管方式，制度化落实“双随机、一公开”执法检查和差异化监管措施，开展跨部门联合“双随机”执法监管，综合运用污染源自动监控、用电监控、视频监控等系统开展“非现场执法监管”，提升环境监管科学化、精准化水平，提高执法监管效能。探索以政府购买方式委托第三方开展相关辅助服务。
本项目在取得环评批文后会依照要求开展排污许可申报工作。
综上，本项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的工作方案》（苏委发〔2022〕33号）相关要求。
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[bookmark: _Toc10731][bookmark: _Toc29637]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
联佳科技（苏州）股份有限公司（曾用名：联佳科技（苏州）有限公司，苏州市联佳精密机械有限公司）创立于2004年，注册地位于江苏省苏州市漕湖街道由巷路3号，经营范围包括许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；半导体器件专用设备制造；第一类医疗器械生产；汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备销售；第一类医疗器械销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联佳科技（苏州）股份有限公司一共申报1个项目，即《苏州市联佳精密机械有限公司航空航天精密零部件生产新建项目》，该项目于2024年6月27日取得苏州相城经济技术开发区管理委员会的批复（相开环建〔2024〕第2001号），于2025年4月24日完成自主竣工环保验收，建设地点为苏州市漕湖街道由巷路3号，目前正常生产。
为了适应市场需求，公司新租赁苏州易相精密机械有限公司所属位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元进行改扩建，租赁建筑面积约4738.27平方米，用于生产航空航天精密零部件和其他精密零部件。项目预计新购置立式加工中心、高精度数控机床等智能数控设备约80台（套）。项目已取建得苏州工业园区行政审批局备案，备案证号：苏园行审技备〔2026〕268号，项目代设码为2607-320571-89-02-850912，建设完成后，新增航空航天精密零部件100万件/a，其他精密零部件10万件/年。
本项目建设均在新厂区实施，与原有厂区完全无依托。同时原有厂区生产内容、生产工艺、原料、设备及人员等均不变，故原有项目产排污情况不变，因此两个项目为独立的项目。
依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），项目属于“C3311金属结构制造、C3741飞机制造”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33 66结构性金属制品制造331”和“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 74航空、航天器及设备制造374“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此，本项目需编制环境影响报告表。
2、项目概况
项目名称：联佳科技（苏州）股份有限公司航空航天精密零部件和其他精密零部件改扩建项目；
建设单位：联佳科技（苏州）股份有限公司；
建设地点：苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元；
建设性质：其他（扩建）；
建设规模及内容：项目建成后年生产航空航天精密零部件100万件、其他精密零部件10万件；
总投资：本项目总投资3500万元，其中环保投资300万元；
员工人数和工作制度：本项目劳动定员25人，全年工作300天，实行两班制工作制度，每班工作12小时，厂区内不设置食堂，不设置住宿。
3、建设内容
本项目租赁苏州易相精密机械有限公司内已建标准厂房，厂区内现有标准厂房分布情况见下表。
表2-1 本租赁厂区内建筑物分布情况
	建筑幢号
	总层数
	建筑面积（m2）
	建筑高度（m）
	耐火等级
	火灾危险性
	备注

	1#厂房
	4
	66999.21
	40
	一级
	丙类
	出租

	2#厂房
	4
	65457.4
	40
	一级
	丙类
	出租

	3#厂房
	4
	43510.42
	40
	一级
	丙类
	本项目租赁3#厂房3层11单元闲置厂房

	4#辅房
	1
	800
	7.3
	/
	/
	辅房

	5#坡道
	3
	11834.52
	29.84
	/
	/
	坡道


表2-2 项目建设内容
	类别
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	来料检验
	建筑面积约122.8m2，位于租赁车间西侧和南侧
	来料检验

	
	机加工
	建筑面积约1980m2，位于租赁车间中部
	机加工

	
	湿式去毛刺
	建筑面积约132m2，位于租赁车间东南角
	湿式去毛刺

	辅助工程
	办公区域（办公室、会议室）
	建筑面积约171.22m2
	员工办公

	
	保安室
	建筑面积约8.18m2
	保安室

	
	餐厅
	建筑面积78.36m2，位于租赁车间东北角
	餐食为外送

	储运工程
	原辅料暂存区
	建筑面积约50m2，位于租赁车间西侧
	原辅料储存

	
	成品暂存区
	建筑面积约46m2，位于租赁车间西侧
	成品储存

	
	化学品仓库
	建筑面积约5m2，位于租赁车间西侧
	切削液储存

	公用工程
	供水
	市政给水管网供水，项目用水为生活用水、切削液配置用水、湿式去毛刺用水，总量约为450t/a；
	/

	
	排水
	项目所在厂区实行雨污分流，外排废水为生活污水，排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）集中处理
	依托租赁厂房总排口

	
	供电
	市政供电管网供给，400万度/年
	/

	环保工程
	大气污染防治
	机加工油雾废气经油雾净化装置处理后车间无组织排放
	/

	
	水污染防治
	项目不产生生产废水，生活污水直接纳管排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理
	/

	
	噪声污染防治
	合理布局车间，项目所使用的机械设备均选用低噪声设备；车间设备工作时，应关闭门窗，充分利用车间墙体的隔声作用；加强对机械设备的维修与保养，避免因老化引起的噪声
	/

	
	风险防范措施
	雨水排口截止阀，事故状态下关闭截止阀阀门，可防止受污染的雨水、消防水和泄漏物外排，购置足够容量的应急水袋
	依托房东雨水排口及雨水截止阀

	
	固废污染防治
	危废暂存间位于西北角，面积约38m2
	分类收集后委托有相应危废处置资质的单位外运处置
	/

	
	
	一般固废暂存区位于车间南侧层，面积约8.3m2
	由合法合规单位处置
	/

	
	
	生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运
	/


4、产品方案
表2-3 产品产能情况表
	序号
	产品名称
	产品规格（mm）
	建设地点
	年设计能力（万件/年）
	年运行时数（h）

	
	
	
	
	扩建前
	扩建后
	变化量
	

	1
	航空航天精密零部件
	1500*1000*200
	苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元
	0
	100
	+100
	7200

	2
	其他精密零部件
	10*10*2~1200*800*150
	
	0
	10
	+10
	






















	
	5、主要原辅材料
表2-4 原辅材料情况表
	序号
	原辅料名称
	主要成分
	形态
	包装规格
	年用量
	单位
	最大存储量
	储存位置

	1
	铝合金
	铝
	固态
	捆扎
	160
	吨
	5
	原料仓库

	2
	切削液
	石油油品20%-30%，三乙醇胺3%-5%，其余为商业秘密
	液态
	204L/桶
	3
	吨
	0.4
	化学品仓库

	3
	32#抗磨液压油
	可互换低粘度基础油0-90%，2,6-二叔丁基苯酚0-0.24%，三唑衍生0-0.09%
	液态
	18L/桶
	11
	桶
	3
	化学品仓库

	4
	无尘纸
	纸
	固态
	200*200mm
	60
	卷
	6
	原料仓库


表2-5 主要原辅材料理化性质
	物质名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理性

	切削液
	棕色液体，相对密度：0.926-1.024，可溶于水
	闪点：＞100℃
	无资料

	32#抗磨液压油
	澄清液体，相对密度：0.854g/cm3，与水任意比例互溶
	闪点：220℃，爆炸上限：10%（V），爆炸下限：1%（V）
	LD50大鼠：>5000mg/kg







	
	6、生产及公用设备
表2-6 主要生产设备表
	序号
	设备名称
	设备规格（型号）/参数
	数量（台）
	用途

	1
	三轴立式加工中心
	DNM5705
	13
	机加工

	2
	三轴立式加工中心
	DNM4505
	12
	

	3
	三轴立式加工中心
	DNM5705
	30
	

	4
	三轴立式加工中心
	DNM4505
	30
	

	5
	对刀仪（帕莱克）
	EL-4
	1
	

	6
	GXA-320H转台
	法兰克电机、驱动、液压站
	3
	

	7
	SR-320H圆盘尾座
	/
	3
	

	8
	影像测量仪（海克斯康）
	Eagle MD5.4.2
	1
	来料检测

	9
	轮廓度仪（威尔）
	CE标准型0.5-0.8um
	1
	

	10
	三次元（海克斯康）
	1000*1500*800精度：1.9+3.3L/1000um
	1
	

	11
	湿式工作台
	JS-SDMT1600
	2
	去毛刺

	12
	压块机
	10YR9/2
	1
	环保设施

	13
	空压机
	/
	1
	供气，采用的是无油空压机

	14
	叉车
	/
	1
	搬运

	15
	油雾净化装置
	RB-700
	85
	废气工程


7、水平衡图
①生活用水：本项目员工25人，年运行天数300天（两班制），根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中“车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班）”，本项目取50L/（人·班），则用水量为375t/a，生活污水（300t/a，排污系数按0.8计）经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理。
②切削液制备用水：本项目加工中心采用切削液辅助加工，加工过程中将切削液与自来水按一定的比例（1：20）混合后使用，根据企业提供信息，切削液用量为3t/a，自来水用量为60m3/a。切削液循环使用，定期更换，根据建设单位提供信息，年产生5t废切削液作为危废，委托有资质单位处置。
③湿式去毛刺用水：项目去毛刺用水在加工过程中每天损耗约蓄水量的10%，去毛刺水循环利用，定期捞渣，补充损耗，根据建设单位提供信息，湿式工作台槽体蓄水量为500L，年工作300d，则需补充用水15m3/a。


图2-1  本项目水平衡图（t/a）
8、厂区平面布置
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，厂区内共3幢生产厂房。本项目位于3幢3层，车间出入口位于车间西侧，车间内部由南到北、由西到东依次设成危废暂存间、压块间、机加工区域、食堂、原料暂存间、检验区、办公室、一般固废暂存间、去毛刺区，项目平面布置总体较为合理，且符合防火、环保、卫生和安全等规范要求。项目车间整体布局规划合理，可满足项目生产需求。项目厂区平面布置见附图3。
厂区外东侧为小河，隔河为艾博莱特苏州科技有限公司、苏州丰联精密制造有限公司、久利科技（苏州）有限公司，南侧为漕湖产业园，西侧为永昌路，隔路为空地，北侧为康阳路和永昌泾，隔河为空地。企业周边环境概况图见附图2，企业车间平面布置图见附图3。


	工艺流程和产排污环节
	9、工艺流程简述
9.1  施工期
本项目利用已建工业厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85~100分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。施工期间无需对现有厂房做适用性改造。
9.2  运营期
精密零部件生产工艺流程：


图2-2  精密零部件生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
①来料检验：员工目测检验外购的铝合金是否有缺料、碰伤、压伤，采用卷尺测量来料宽度、厚度是否达标；采用硬度计测量硬度是否达标，此过程会产生不合格品S1。
②机加工：将原料装载到治具上，将程序输入CNC机床进行产品机加工，工作过程CNC设备操作舱门关闭。此环节利用切削液，将切削液与水1：20混合（手工调配），切削液以柱塞泵压力输送喷雾的形式在密闭加工的CNC空间中，喷到加工件的表面润滑和降温，即可对设备进行冷却，又可清除加工过程飞扬的金属屑，因此加工环节无粉尘。金属屑被切削液清除进入切削液中，设备自带过滤分离器，过滤后的切削液回用，定期补充损耗；切削液发黄发臭时进行更换，因此会产生沾染切削液的废金属屑S1、废切削液S2，油雾废气G1；
③去毛刺：该工段使用气动工具手工去除半成品表面的毛刺，达到产品的要求，此过程在湿式工作台操作，湿式工作台用水循环使用，定期补水和捞渣，因此会产生废渣S4。
④过程检测：检查机加工、去毛刺过程是否有漏加工、碰伤、脏污等，脏污使用无尘纸进行擦拭，该过程会产生废无尘纸S5、不合格品S6。
其他产污环节：
拆包产生的废包装材料S7；
切削液使用产生的废包装桶S8；
机器维修保养液压油使用产生的废油桶S9和废液压油S10；
加工中心切削液过滤产生的废过滤网S11；
叉车电池更换产生的叉车废电瓶S12；
职工生活产生的生活垃圾S13。
产污环节汇总：
表2-7 主要产污环节和排污特征
	类别
	代码
	产生工序
	污染物
	污染治理措施

	废气
	G1
	机加工
	非甲烷总烃
	经设备自带油雾净化装置处理后无组织排放

	废水
	W
	生活污水
	生活污水（pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN）
	纳管排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）

	固废
	S1
	来料检验
	不合格品
	外售

	
	S2
	机加工
	沾染切削液的废金属屑
	委托有资质单位处置

	
	S3
	机加工
	废切削液
	委托有资质单位处置

	
	S4
	湿式去毛刺
	废渣
	外售

	
	S5
	过程检验
	废无尘纸
	委托有资质单位处置

	
	S6
	
	不合格品
	外售

	
	S7
	拆包
	废包装材料
	外售

	
	S8
	机加工
	废包装桶
	委托有资质单位处置

	
	S9
	机器维修保养
	废油桶
	委托有资质单位处置

	
	S10
	机器维修保养
	废液压油
	委托有资质单位处置

	
	S11
	机加工
	废过滤网
	委托有资质单位处置

	
	S12
	锂电池叉车
	叉车废电瓶
	外售

	
	S13
	职工生活
	生活垃圾
	环卫清运

	噪声
	N
	运营期设备运行
	等效连续噪声A声级
	选用低噪声设备、减振、隔声等




	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程环保手续履行情况：
1、现有项目概况
联佳科技（苏州）股份有限公司（曾用名：联佳科技（苏州）有限公司，苏州市联佳精密机械有限公司）创立于2004年，注册地位于江苏省苏州市漕湖街道由巷路3号。
苏州市联佳精密机械有限公司租赁苏州市相城区漕湖街道由巷路3号1幢厂房建设“苏州市联佳精密机械有限公司航空航天精密零部件生产新建项目”，年产航空航天精密零部件100万件，其他精密零部件10万件，先进装备组装2万套，此项目独立运营，与本项目不存在空间位置关系。
2、现有项目审批及验收情况
现有项目审批及验收情况如下：
表2-8 现有项目审批及验收情况一览表
	项目名称
	项目地址
	设计能力
	环保批复情况
	工程验收情况
	备注

	《苏州市联佳精密机械有限公司航空航天精密零部件生产新建项目》
	苏州市相城区漕湖街道由巷路3号1幢厂房
	年产航空航天精密零部件100万件，其他精密零部件10万件，先进装备组装2万套
	相开环建〔2024〕第2001号
	2025年4月24日完成自主竣工环保验收
	正常生产


3、现有项目实际建设情况
3.1  现有项目产品方案
现有项目产品方案详见下表。
表2-9 产品产能情况表
	序号
	产品名称
	产品规格（mm)
	建设地点
	年设计能力（万件/年）
	年运行时数（h）

	1
	航空航天精密零部件
	1500*1000*200
	苏州市相城区漕湖街道由巷路3号
	100
	6300

	2
	其他精密零部件
	10*10*2~1200*800*150
	
	10
	

	3
	先进装备组装b
	/
	
	2万套
	2400


3.2  现有项目原辅材料使用情况
现有项目原辅材料使用量详见下表。
表2-10 原辅材料情况表
	序号
	原辅料名称
	主要成分
	形态
	包装规格
	年用量
	单位
	最大存储量
	储存位置

	1
	铝合金
	铝
	固态
	捆扎
	700
	吨
	20
	原料仓库

	2
	铝铸件
	铝
	固态
	捆扎
	6
	吨
	1
	

	3
	不锈钢
	不锈钢
	固态
	捆扎
	3
	吨
	0.5
	

	4
	开槽销、衬套、标准件
	不锈钢
	固态
	捆扎
	130
	万件
	10
	

	5
	切削液
	极压油性剂18~20%、抗磨润滑剂2.5-3%、精制基础油75-78%、防锈剂1.5-2%
	液态
	170L/桶
	7
	吨
	0.7
	化学品仓库

	6
	印刷油墨
	水性丙烯酸树脂30-50%、无机颜料5-15、助剂1-3%、水40-50%
	液态
	750ml/瓶
	3
	kg
	0.75
	

	7
	清洗剂
	柠檬酸钠1-5%、异构醇乙氧基化物5-10%、水85-90%
	液态
	25L/桶
	1
	吨
	0.25
	

	8
	消泡剂
	有机硅油＞10%、水＜90%
	液态
	100L/桶
	1.2
	吨
	0.2
	

	9
	防锈润滑剂
	石油加氢轻馏分50-70%、二氧化碳2-3%、混合物30-50%
	液态
	350ml/瓶
	42
	kg
	7
	


3.3  现有项目生产设备
现有项目生产设备详见下表。
表2-11 主要生产设备表
	序号
	设备名称
	设备规格（型号）/参数
	数量（台）
	用途

	1
	兄弟立式加工中心
	TC-S2DNZ、TC-S2CZ、S700Z1
	24
	/

	2
	哈斯立式加工中心
	VF2SS、VF3SSYT、VF-6SS
	29
	/

	3
	品正立式加工中心
	MCV-M8、MCV-M8C
	9
	/

	4
	大乔立式加工中心
	MV-45-Z、MCV-50
	2
	/

	5
	牧野卧式加工中心
	A51NX、A61NX、PS65、PS105
	7
	/

	6
	德扬立式加工中心
	DV650+
	3
	/

	7
	科德五轴立式加工中心
	KMC800SU
	3
	/

	8
	科德五轴立式车铣加工中心
	KMC400S UMT
	1
	/

	9
	德玛吉五轴立式加工中心
	MU85
	1
	/

	10
	程泰车铣复合
	GLS-2000LY
	1
	/

	11
	马扎克车铣复合
	QT200MAL/500、QT-COMPACT200MYL
	4
	/

	12
	马扎克数控车床
	QTP150
	1
	/

	13
	津上走芯机
	S205A
	2
	/

	14
	万能摇臂铣床
	X-4m
	1
	/

	15
	台式钻床
	Z512B
	1
	/

	16
	台式攻丝机
	SWJ-10
	2
	/

	17
	卧式平面磨床
	M7130H
	1
	/

	18
	立式砂轮机
	MQ3225、MQ3230
	2
	/

	19
	台式砂轮机
	MQD3220
	1
	/

	20
	热缩机
	PC2006 Economic PLUS
	1
	/

	21
	电动攻丝机
	M24、M3-16 触屏万向
	2
	/

	22
	磨粒流体抛光机
	SMKS-B601
	1
	/

	23
	超声波清洗机
	SMKS-CM400C、CS01-CS02
	2
	/

	24
	PU胶振动研磨机
	Y02
	1
	/

	25
	激光打标机
	CN-20W
	2
	/

	26
	液压机
	Y41-4T
	1
	/

	27
	压块机
	10YR9/2
	1
	/

	28
	洗地机
	HaKo、型号510/20
	2
	/

	29
	喷码机
	Ci5300
	2
	/

	30
	湿式工作台
	JS-SDMT1600
	12
	/

	31
	卷尺
	/
	若干
	/

	32
	洛氏硬度计
	HRS-150A
	1
	/

	33
	洛氏硬度计
	HRS—150S
	1
	/

	34
	龙门五轴
	/
	2
	/

	35
	龙门三轴
	/
	1
	/

	36
	精雕机
	/
	1
	/


3.4  现有项目工艺
3.4.1  精密零部件生产工艺流程：


图2-2 本项目精密零部件生产工艺流程图
工艺流程简述：
①来料检验：员工目测检验外购的铝块、铝铸件、不锈钢原料是否有缺料、碰伤、压伤，采用卷尺测量来料宽度、厚度是否达标；采用硬度计测量硬度是否达标；
②机加工：将原料装载到治具上，将程序输入CNC机床进行产品机加工，工作过程CNC设备操作舱门关闭。此环节利用切削液，将切削液与水1：20混合，切削液以柱塞泵压力输送喷雾的形式在密闭加工的CNC空间中，喷到加工件的表面润滑和降温，即可对设备进行冷却，又可清除加工过程飞扬的金属屑，因此加工环节无粉尘。金属屑被切削液清除进入切削液中，设备自带过滤分离器，过滤后的切削液回用，定期补充损耗；每半年更换一次废切削液，过滤后的金属屑S1、废切削液S2、废包装桶S3及废过滤网S4作为危废处置。CNC加工时切削液中的部分成分在高温下挥发产生非甲烷总烃G1；
③去毛刺：该工段使用立式砂轮机、台式砂轮机、磨粒流体抛光机手工去除半成品表面的毛刺，达到产品的要求，此过程在湿式工作台操作，全程为湿式打磨，无打磨粉尘产生，湿磨用水循环使用，定期补充，该工程产生废渣S5；
④清洗：将去毛刺完成后的半成品放入2台超声波清洗机中清洗，清洗后自然风干。其中一台有两个清洗槽，尺寸相同650*500*400mm；另一台一个清洗槽，尺寸470*450*320mm，超声波清洗槽中清洗用水占总容积的80%，水加温至设定温度（40℃），清洗水每周更换一次。该过程加入清洗剂，年生产废水量约12.8t/a，主要污染物为pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类。清洗水经废水低温蒸发处理系统处理后回用于洗地机洗地；
⑤打标印刷：将清洗干净的半成品使用激光打标机或喷码机进行印刷。喷码印刷工序使用水性油墨进行印刷，印刷后自然风干，该过程会产生非甲烷总烃G2、废油墨桶S6，印刷机约每周擦拭一次，擦拭时会产生沾有油墨的废抹布S7；激光打标过程为使用激光打标机在半成品上打上相应编号，此过程会产生少量激光打标粉尘G3；
⑥半成品检验：检查半成品是否有漏加工、碰伤、脏污等，该过程会产生不合格品S8；
⑦委外热处理/表面处理：检验完成的半成品委外热处理/表面处理等处理，处理完成后送回厂内；
⑧过程检验：检查产品是否有漏加工、碰伤、脏污等，该工程会产生不合格品S9。
3.4.2  装备组装生产工艺流程：


图2-3 本项目装备组装生产工艺流程图
工艺流程简述：
①装配/组装：将本项目生产的零部件与外购件开槽销、衬套、标准件进行组装；
②产品检验：最终检验成品与设计图纸的符合性，该工程会产生不合格品S10；
③包装入库：合格品包装后储存在仓库中。
4、现有项目污染物排放、治理措施及达标情况简述
（1）废水
现有项目废水主要为超声波清洗废水、洗地废水和生活污水。其中超声波清洗废水、洗地废水经“预过滤+三相分离器+低温蒸发+陶瓷膜”废水低温蒸发处理工艺进行处理。处理过后95%的水量回收再利用，5%的浓液作为危废委外处置。生活污水达标经市政污水管网排放至苏州市相城区漕湖污水处理厂处理达标后尾水排放至胜岸港。
现有项目各废水处理设施均正常运行，本次引用本次引用竣工环保验收中相关数据（HY240627039、CH2306134）相关数据（JSDHC2604167），具体数据如下。
表2-12 现有项目废水检测结果一览表
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	限值标准
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.3.5
	厂区总排口
	pH值
	无量纲
	7.2
	7.1
	7.2
	6~9
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	63
	75
	52
	200
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	230
	222
	210
	400
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	21.7
	25
	27.6
	35
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	4.42
	4.1
	4.64
	5
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	38.7
	36.8
	31.6
	40
	达标

	2025.3.6
	厂区总排口
	pH值
	无量纲
	7.2
	7.1
	7.2
	6~9
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	53
	49
	65
	200
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	162
	149
	178
	400
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	24
	23.1
	24.7
	35
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	3.74
	4.3
	4.62
	5
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	31.9
	38.6
	30.5
	40
	达标

	注：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均满足苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水厂）接管标准。


表2-13 现有项目废水污染物排放总量核算表
	监测点位
	污染物名称
	排放浓度（mg/L）
	年排水量（m3/a）
	实际排放总量（t/a）
	批复总量（t/a）
	达标情况

	厂区污水总排口
	悬浮物
	59.5
	6000
	0.219
	1.2
	达标

	
	化学需氧量
	191.8
	
	0.7
	2.1
	达标

	
	氨氮
	2435
	
	0.09
	0.15
	达标

	
	总磷
	4.3
	
	0.0158
	0.018
	达标

	
	总氮
	34.6
	
	0.127
	0.24
	达标

	核算公式：废水污染物实际排放量（t/a）=污染物排放浓度（mg/L）*排水量（m3/a）/106，排水量由企业提供。
注：本次排放浓度取验收时的平均值。


（2）废气
现有项目印刷油墨废气产生量极少，在车间无组织排放，可忽略不计，不定量分析。激光打标产生极少量颗粒物，在车间无组织排放，可忽略不计，不定量分析。切削液挥发废气经设备内自带的油雾分离装置过滤后无组织排放。
现有项目各废气处理设施均正常运行，本次引用例行监测中相关数据（JSDHC2603078），具体数据如下。
表2-14 现有项目无组织废气检测结果一览表
	检测点位
	检测时间
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	评价

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	上风向G1
	2026.03.16
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.53
	0.57
	0.55
	4
	达标

	下风向G2
	
	
	0.86
	0.88
	0.82
	
	

	下风向G3
	
	
	0.83
	0.86
	0.84
	
	

	下风向G4
	
	
	0.85
	0.88
	0.88
	
	

	生产车间门外1mG5
	
	
	0.86
	0.84
	0.85
	6
	达标

	上风向G1
	
	颗粒物（mg/m3）
	0.187
	0.5
	达标

	下风向G2
	
	
	0.220
	
	

	下风向G3
	
	
	0.208
	
	

	下风向G4
	
	
	0.303
	
	

	天气：阴，风向：东风，风速：2.5m/s。

	注：厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值要求；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1限值要求。


（3）噪声
现有项目均正常运行，本次引用例行监测中相关数据（JSDHC2603078），具体数据如下。
表2-15 现有项目噪声检测结果一览表
	日期
	测点编号
	测点位置
	厂界噪声dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	
	
	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	2026.03.16
	N1
	东厂界外1m
	57.6
	≤65
	达标
	53.0
	≤55
	达标

	
	N2
	南厂界外1m
	60.5
	
	达标
	51.2
	
	达标

	
	N3
	西厂界外1m
	50.5
	
	达标
	48.0
	
	达标

	
	N4
	北厂界外1m
	57.2
	
	达标
	49.8
	
	达标

	注：企业厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。


（4）固废
现有项目固体废弃物主要为不合格品、废包装容器、废渣、废金属屑、废切削液、废包装桶、废过滤网、废液、废陶瓷膜滤芯、废油墨桶、废抹布、生活垃圾。具体处置情况如下：
表2-16 现有项目固废处置情况一览表
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	去向

	1
	不合格品
	一般固废
	检查等
	固态
	SW17
	900-002-S17
	20
	分类收集后外售回收利用

	2
	废包装容器
	
	原料使用
	固态
	SW17
	900-003-S17
	0.5
	

	3
	废渣
	
	去毛刺
	固态
	SW17
	900-002-S17
	0.1
	

	4
	废金属屑
	危险废物
	机加工
	固态
	HW09
	900-006-09
	5
	委托有资质单位处置（苏州己任环保科技服务有限公司、常州永葆绿能环境有限公司等）

	5
	废切削液
	
	机加工
	液态
	HW09
	900-006-09
	20
	

	6
	废包装桶
	
	原料使用
	固态
	HW49
	900-041-49
	0.5
	

	7
	废过滤网
	
	机加工
	液态
	HW09
	900-006-09
	1.5
	

	8
	废液
	
	清洗
	液态
	HW12
	264-013-12
	2.1
	

	9
	废陶瓷膜滤芯
	
	废水处理
	固态
	HW49
	900-041-49
	0.1
	

	10
	废油墨桶
	
	印刷
	固态
	HW49
	900-041-49
	0.01
	

	11
	废抹布
	
	印刷
	固态
	HW49
	900-041-49
	0.01
	

	12
	生活垃圾
	员工生活
	员工生活
	固态
	SW64
	900-099-S64
	75
	环卫部门清运


现有项目一般固体废弃物和危险废物分开贮存，并分别设有一般固体废弃物标志牌、危险固体废弃物标志牌。一般固体废弃物贮存场所设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危废暂存区面积20平方米，地面为硬化地面+环氧地坪漆，具备防风、防雨、防渗、防漏措施；危险废物分类存放，并张贴环保标识牌；厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。各种固废均能得到合理处置，对外实现“零排放”，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。
（5）现有项目污染物排放情况汇总
表2-17 现有项目污染物产排情况一览表（单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	实际排放量
	批复总量

	废水
	废水量
	0.219
	1.2

	
	COD
	0.7
	2.1

	
	SS
	0.09
	0.15

	
	NH3-N
	0.0158
	0.018

	
	TN
	0.127
	0.24

	
	TP
	0.219
	1.2

	废气
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.004

	固废
	一般固废
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0


5、原有卫生防护距离设置情况
根据原环评及批复，现有项目以厂房边界为起点设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点。
6、周边居民投诉情况
未收到周边居民的相关投诉。
7、现有项目排污许可证申领
联佳科技（苏州）股份有限公司已于2026年6月1日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91320594765851800R002X）。
8、现有项目突发环境事件应急预案备案情况
企业于2025年1月17日进行了突发环境事件应急预案的备案，备案证编号：320507-2025-028-L，企业风险级别为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。
现有项目厂区设置消防安全措施；配备必要的个人防护装备、防毒器材、消防器材；配有足够的应急物资；危废仓库地面与裙脚采用坚固、防渗材料建造，并设有防泄漏托盘；雨水排口设置雨水截止阀等。
9、现有项目存在环境问题及整改措施
①现有项目位于苏州市漕湖街道由巷路3号，环保手续完善，已设置一般固废仓库及危废仓库，项目运行过程中所产生的危险废物均由有资质单位按照规定转移处置，无泄漏事故发生；现有项目四周均为研发、生产型企业；经了解，现有项目无环境纠纷问题，未收到环保投诉。
②现有项目未按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求定期开展例行监测，本项目建成后，将按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求定期开展例行监测，完善监测因子。
10、本项目租赁厂房情况
本次拟建项目苏州易相精密机械有限公司所属位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元进行生产，厂房为空置状态，无遗留环境问题，周围总体环境良好，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目依托苏州易相精密机械有限公司现有雨水排口，并在雨水排口上加装截止阀，事故状态下关闭截止阀阀门，可防止受污染的雨水、消防水和泄漏物外排。



[bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc2040]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境现状
（1）基本污染物环境质量现状数据
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元。根据环境空气质量功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）文件“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本项目采用《2025年度苏州市生态环境状况》，引用数据有效，基本污染物数据见下表。
表3-1 2025年苏州市基本污染物环境质量现状评价
（单位CO为mg/m3,其余均为μg/m3）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均浓度
	28
	40
	70
	达标

	PM10
	年平均浓度
	48
	60
	80
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	28
	30
	93.3
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数浓度
	0.9
	4
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度
	174
	160
	108.75
	超标


对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《环境空气质量评价技术规范》（HJ6632026），SO2、NO2年均浓度值优于一级标准，PM2.5、PM10年均浓度值达到二级标准，CO 24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值超过二级标准。项目所在区O3超标，因此，判定苏州市环境空气质量不达标区。
评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限制二级标准，具体标准值见下表。
表3-2 环境空气质量标准
	评价因子
	平均时段
	标准值/（μg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准浓度限值

	
	日平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	日平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	日平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	60
	

	
	日平均
	200
	

	PM2.5
	年平均
	30
	

	
	日平均
	60
	

	非甲烷总烃
	一次值
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）其他污染物环境质量现状数据
本次评价“非甲烷总烃”引用《苏州领新智能科技有限公司电脑配件、汽车内饰件生产线技术改造项目环境影响报告书》中委托中新苏州工业园区清城环境发展有限公司于2024年6月3日~6月9日对苏州领新智能科技有限公司项目地（本项目西北侧约1.9km）的监测数据（检测报告编号：QCHJ202402255），引用的监测点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”监测点位。监测点位基本信息见下表。
表3-3 其他污染物监测点位基本信息
	监测点位
	监测因子
	相对厂址方位
	相对厂界距离/km
	所在环境功能区

	苏州领新智能科技有限公司项目地
	非甲烷总烃
	西南
	~1.9
	二类区


环境质量现状监测结果见下表。
表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准/
（mg/m3）
	监测浓度范围/(mg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	苏州领新智能科技有限公司项目地
	非甲烷总烃
	一次值
	2.0
	0.43~0.89
	42.5
	0
	达标


由上表可以看出，监测期间评价区域内非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。
[image: ]
图3-1  大气环境质量现状监测点位图
2、地表水环境现状
根据《2025年度苏州市生态环境状况》：
2025年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质优Ⅲ比例达到“水十条”考核以来最好成绩，太湖（苏州辖区）连续18年高水平实现安全度夏。饮用水水源地：根据《江苏省2024年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35号），全市共13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2025年取水总量约为15.24亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的31.9%和54.5%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于Ⅱ类标准，全部达到考核目标要求。国考断面：2025年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为96.7%，同比上升3.4个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为70%，同比上升6.7个百分点。省考断面：2025年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为98.8%，同比上升1.3个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为73.8%，同比上升5.0个百分点。长江干流（苏州段）及主要通江河流：2025年，长江干流（苏州段）各断面水质均达Ⅱ类，同比持平。主要通江河道水质均达到或优于Ⅲ类，同比持平，Ⅱ类水体断面26个，同比增加3个。太湖（苏州辖区）：2025年，太湖（苏州辖区）总体水质为Ⅱ类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.54毫克/升和0.035毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷平均浓度为0.036毫克/升，同比改善14.3%；总氮平均浓度为0.84毫克/升，同比改善31.1%；水质连续三年稳定达到Ⅱ类，为监测以来最优水平；综合营养状态指数为48.3，处于中营养状态。主要入湖河流望虞河水质稳定达到Ⅱ类。2025年3月至10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华54次，同比增加14次，平均面积28平方千米，与2024年相比，平均发生面积上升28.4%。阳澄湖：2025年，国考断面阳澄湖心水质保持Ⅲ类。高锰酸盐指数和氨氮平均浓度为3.6毫克/升和0.02毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷平均浓度为0.048毫克/升，保持在Ⅲ类；总氮平均浓度为1.62毫克/升；综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态。京杭大运河（苏州段）：2025年，京杭大运河（苏州段）沿线5个省考及以上监测断面水质均达到Ⅲ类，同比持平。
根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》的划分，本项目最终的污水受纳水体为入胜岸港，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中规定的Ⅳ类水质标准，具体数值见下表。
表3-5 地表水环境质量标准
	污染物指标
	地表水水质标准（mg/L）
	依据

	pH（无量纲）
	6~9
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类水质标准

	化学需氧量（COD）
	30
	

	氨氮（NH3-N）
	1.5
	

	总磷
	0.3
	


地表水环境质量现状监测引用《苏州领新智能科技有限公司电脑配件、汽车内饰件生产线技术改造项目环境影响报告书》中委托中新苏州工业园区清城环境发展有限公司于2024年6月4日~6月6日对苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）排污口上游500m（W1）、下游500m（W2）和下游1400m（W3）三个监测断面的监测数据（检测报告编号：QCHJ202402252），从监测时间至今监测水体无重大污染源收纳的变化，监测结果具有可参考性，监测结果见下表。
表3-6 地表水水质监测断面基本信息
	河流名称
	监测断面
	距排口距离
	监测因子
	水功能环境

	胜岸港
	W1
	漕湖污水处理厂排污口上游500m
	pH、COD、NH3-N、TP
	Ⅳ类水

	
	W2
	漕湖污水处理厂排污口下游500m
	
	

	
	W3
	漕湖污水处理厂排污口下1400m
	
	


地表水环境质量现状监测结果见下表。
表3-7 地表水环境质量现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲）
	河流名称
	监测断面
	项目
	pH值
	COD
	NH3-N
	TP

	胜岸港
	W1
	范围
	7.9-8.1
	8-24
	0.28-0.31
	0.03-0.05

	
	W2
	范围
	7.9-8.1
	8-25
	0.27-0.31
	0.05-0.06

	
	W3
	范围
	7.9-8.0
	8-24
	0.27-0.31
	0.04-0.06

	Ⅲ类标准
	6-9
	≤30
	≤1.5
	≤0.3

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明：纳污水体胜岸港各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。
3、声环境现状
根据《2025年度苏州市生态环境状况》中相关资料，2025年，全市声环境质量总体保持稳定。全市昼间区域声环境质量和道路交通声环境质量略有下降。2025年，全市昼间区域噪声平均等效声级为54.8dB（A），同比上升0.1dB（A），处于区域环境噪声二级（较好）水平，评价同比持平。各地昼间噪声平均等效声级介于54.0~56.0dB（A）。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，2025年，苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为94.3%和84.9%。4个县级市功能区声环境昼间、夜间达标率分别为98.0%~94.1%。苏州市区1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为85.0%、93.6%、96.5%和99.3%，夜间达标率分别为43.1%、86.0%、93.3%、94.1%。4个县级市1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为87.5%、100%、100%和100%，夜间达标率分别为79.2%、94.1%、100%和100%。
本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行现状监测。
根据《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）“第六项，第4条，独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求”，本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，属于相城经济技术开发区（相城经济技术开发区二期（不包括漕湖）），为工业集中区，以工业生产为主要功能，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见下表。
表3-8 声环境质量标准
	类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	标准

	标准限值
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准


4、地下水、土壤环境现状
本项目利用已建厂房进行建设，厂区内地面全部硬化，不存在地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。
5、生态环境现状
本项目位于苏州市漕湖街道永昌路28号A栋11单元，利用现有已建厂房进行建设，无需开展生态环境现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境保护目标
项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（含2018年修改单）二级标准，项目周边500m环境敏感点见下表。
表3-9 建设项目主要环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	空气环境（厂界外500m）
	297
	27
	漕湖产业园青年公寓-A区
	居住区
	居民
	二类区
	西南
	约380m

	以企业西南角为坐标原点（0，0）


2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废水排放标准
本项目生活污水经市政管网接入漕湖污水处理厂处理，尾水排入胜岸港。废水接管水质执行漕湖污水处理厂接管标准；尾水排放的COD、氨氮、总氮、总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》中附件1苏州特别排放限值标准，其他未作规定的项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1标准。项目污水排放标准具体见下表。
表3-10 污水排放标准
	排放口名称
	执行标准
	取值表号及级别
	污染物名称
	标准限值
	单位

	项目排放口
	漕湖污水处理厂接管标准
	/
	pH
	6~9
	无量纲

	
	
	
	COD
	400
	mg/L

	
	
	
	SS
	200
	mg/L

	
	
	
	NH3-N
	35
	mg/L

	
	
	
	TP
	5
	mg/L

	
	
	
	TN
	40
	mg/L

	污水处理厂排放口
	《市委办公室市政府办公室印发<关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见>》（苏委办发〔2018〕77号）苏州特别排放标准限值标准
	/
	COD
	30
	mg/L

	
	
	
	NH3-N
	1.5（3）*
	mg/L

	
	
	
	TP
	0.5
	mg/L

	
	
	
	TN
	10
	mg/L

	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）
	表1一级B标准
	pH
	6~9
	无量纲

	
	
	
	SS
	10
	mg/L

	注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


2、废气排放标准
[bookmark: _Hlk58232679]本项目厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标限值要求，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值。
表3-11 大气污染物排放标准限值表
	污染源
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	厂界
	非甲烷总烃
	4
	《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3

	厂区内
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值


3、噪声排放标准
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，标准限值见下表。
表3-12 噪声污染物排放标准
	执行标准
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类标准
	65dB（A）
	55dB（A）


4、固体废弃物
本项目固体废物参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》；一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设置；危险废物执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准；生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）相关要求。

	总量
控制
指标
	总量控制因子和排放指标：
按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为：
表3-13 建设项目污染物排放总量指标   （单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	原有项目排放量
	本项目
	“以新带老”削减量
	全厂排放量

	
	
	
	产生量
	削减量/处置量
	排放量
	
	接管量
	排入外环境量

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	生活污水
	水量
	0
	300
	0
	300
	0
	300
	300

	
	
	COD
	0
	0.12
	0
	0.12
	0
	0.12
	0.009

	
	
	SS
	0
	0.06
	0
	0.06
	0
	0.06
	0.003

	
	
	NH3-N
	0
	0.011
	0
	0.011
	0
	0.011
	0.0009

	
	
	TP
	0
	0.002
	0
	0.002
	0
	0.002
	0.00009

	
	
	TN
	0
	0.014
	0
	0.014
	0
	0.014
	0.003

	固废
	一般工业固废
	0
	5.74
	5.74
	0
	0
	/

	
	危废废物
	0
	11.827
	11.827
	0
	0
	/

	
	生活垃圾
	0
	3.75
	3.75
	0
	0
	/


总量平衡途径：
废水：本项目无生产废水产生及排放，生活污水总量已包括在漕湖污水处理厂申请的污染物总量中，无需另行申报，可在漕湖污水处理厂申请的污染物总量内平衡。
废气：本项目废气产生量较小，无需申请总量。
固废：项目固体废物实现零排放。


[bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc1202]

四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用已建厂房作为生产场所，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85-100分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1.1  废气产生情况
本项目生产过程产生的废气主要为机加工和酒精擦拭产生的非甲烷总烃。
1.2  废气源强
[bookmark: OLE_LINK6]（1）机加工废气
非甲烷总烃：工件在车间进行机加工时需使用切削液，会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37机械加工工段”产污系数可知，产污系数为5.64kg/t-原料，企业年用切削液3t/a，产生的有机废气经设备带的油雾净化装置（收集效率90%，处理效率90%）处理后车间无组织排放，产生量较小，本次仅定性分析，不定量。
1.3  废气产生与排放情况
表4-1  本项目废气收集处理方式汇总表
	污染工序
	污染因子
	产生量（t/a）
	收集
效率
	收集量（t/a）
	治理措施及处理效率
	是否为可行技术
	削减量（t/a）
	有组织排放量（t/a）
	无组织排放量（t/a）

	机加工
	非甲烷总烃
	/
	90%
	/
	油雾净化装置
	是
	/
	/
	/


表4-2 无组织废气排放情况一览表
	污染源位置
	污染源
	污染物
	污染物排放情况
	排放时间h
	面源面积（m2）
	面源海拔高度（m）

	
	
	
	排放量t/a
	速率kg/h
	
	
	

	生产车间
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	7200
	4738.27
	30


1.4  非正常工况
非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。
设备检修以及突发性故障（如：区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理设施完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为各废气处理装置发生故障，事故持续时间以60min（1h）计。则非正常工况下，本项目污染物排放情况见下表。
表4-3 本项目废气非正常工况排放情况
	序号
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	车间
	废气处理装置开停车、检修、运转异常
	非甲烷总烃
	/
	/
	1
	1次
	定期进行设备维护和保养，废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产


为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施：①由公司委派专人负责每日巡检各废气处理装置；②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
1.5  废气处理措施可行性分析
（1）废气治理流程
本项目机加工废气经油雾净化装置处理后在车间无组织排放。
项目废气处理工艺流程如下图所示：


图4-1  项目废气治理工艺流程图
（2）废气处理技术可行性分析
油雾净化装置工作原理：本项目油雾净化器采用离心分离技术，在圆形壳体内，由高速电机带动有孔和叶片的转鼓高速旋转，将油雾收集至转鼓中，经离心旋转撞击到壳体内壁的金属丝网，形成大的油滴继续流回使用，气体经顶部的过滤器过滤后排出。作为一种常用的机加工废气处理装置，油雾净化器能够较为有效地去除油雾废气。本项目属于C3311金属结构制造和C3741飞机制造，参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中机加工油雾可行技术规范涉及油雾净化装置，项目所用的废气处理技术属于排污许可证申请与核发技术规范中的推荐可行技术；对照《国家污染防治技术指导目录（2025年）》，油雾净化装置不属于低效类技术，因此该废气处理技术可行。
1.6  卫生防护距离
本项目污染物只有非甲烷总烃，因此选取无组织排放的非甲烷总烃来计算卫生防护距离，卫生防护距离初值计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中 7.4推荐的估算方法进行计算，计算公式如下：


式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。
本次污染物仅非甲烷总烃，且废气仅定性分析，未定量，同时考虑到非甲烷总烃污染物为多种物质混合物，确定本项目实施后，以车间为边界向外设置100m为本项目的卫生防护距离，目前在本项目卫生防护距离范围内无居住区等敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。项目建成后，卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等生活环境敏感点。
1.7  大气环境影响分析
本项目营运期主要污染物为非甲烷总烃等，本项目所在区域环境质量现状O3超标，其他污染物达标；以生产车间边界设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内无环境保护目标；项目采取的污染治理措施为可行技术，无组织废气满足厂界达标要求，对周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。
1.8  废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划如下表。
表4-9  项目废气自行监测要求表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	厂界上风向1个，下风向3个点位
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值


2、废水
本项目生产过程中的废水主要为生活污水，湿式去毛刺的水循环使用不外排。
①生活污水
本项目员工25人，年运行天数300天（两班制），根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班）”，本项目取50L/（人·班），则用水量为375t/a；生活污水（300t/a，排污系数按0.8计）进入苏州市相城区漕湖污水处理有限公司处理。
2.1  废水污染物排放情况
表4-10  本项目废水排放情况一览表
	[bookmark: _Hlk27145570]类别
	污染
因子
	污染物产生情况
	处理
措施
	污染物排放情况
	排放方式与去向

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量
(t/a)
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量
（t/a）
	

	生活污水
	废水量
	/
	300
	/
	/
	300
	经市政污水管网排放至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）集中处理

	
	pH
	6-9
	
	6-9
	

	
	COD
	400
	0.12
	
	400
	0.12
	

	
	SS
	200
	0.06
	
	200
	0.06
	

	
	氨氮
	35
	0.011
	
	35
	0.011
	

	
	总磷
	5
	0.002
	
	5
	0.002
	

	
	总氮
	45
	0.014
	
	45
	0.014
	


表4-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮
	苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）
	间歇排放
	/
	/
	/
	DW001
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放口


表4-12  废水间接排放口基本情况
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或重点污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	DW
001
	120.58834
	31.46566
	0.03
	城市污水处理厂
	间歇
	/
	苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）
	pH
	6~9
（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	1.5（3）*

	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	10


表4-13  废水污染物排放执行标准表
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议a

	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	DW001
	pH（无量纲）
	苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）
	6~9（无量纲）

	
	COD
	
	400

	
	SS
	
	200

	
	氨氮
	
	35

	
	总磷
	
	5

	
	总氮
	
	45

	a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值


表4-14  废水污染物排放信息表
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（kg/d）
	年排放量（t/a）

	DW001
	COD
	≤400
	0.4
	0.12

	
	SS
	≤200
	0.2
	0.06

	
	NH3-N
	≤35
	0.0367
	0.011

	
	TP
	≤5
	0.0067
	0.002

	
	TN
	≤45
	0.0467
	0.014

	全厂排放口合计
	COD
	0.12

	
	SS
	0.06

	
	NH3-N
	0.011

	
	TP
	0.002

	
	TN
	0.014


2.3  项目依托苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）可行性分析
漕湖污水处理厂一期工程处理能力为3.0万m3/d，服务范围为恒湖路以北、绕城高速以南、苏虞张公路以西、胜岸港以东，面积约为8.2平方公里的范围；二期工程服务范围涉及漕湖、黄埭两行政区域，具体为北至漕湖、南至黄埭荡、西至西塘河、东至苏泾路，服务总面积33平方公里，二期工程设计规模6万吨/日（含1.2万吨/日中水回用工程）；目前一期、二期均已投入使用。
处理工艺分析：漕湖污水处理厂位于苏州市相城区漕湖产业园康阳路南侧、胜岸港东侧，总规模为9万m3/d，采用改良多模式A2/O+高效沉淀+反硝化深床滤池+接触消毒工艺，尾水处理达标后排入胜岸港。改良多模式A2/O工艺主要利用微生物的氧化、降解污水中的有机物，并同步达到除磷脱氮的效果。根据漕湖产业园的规划、开发和建设，漕湖污水处理厂以生活污水为主，兼顾漕湖产业园内的部分企业废水，即漕湖污水处理厂为综合污水处理厂。该处理工艺能够保证本项目废水稳定达标排放，因此该废水处理工艺可行。目前，漕湖污水处理厂运行情况良好，出水水质稳定达标
（1）水质接管的可行性
本项目建成后排放的生活污水水质简单，满足苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）接管标准，可直接排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理，即本项目排放的生活污水不会影响污水处理厂的处理效果。
（2）水量接管的可行性
目前，苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）总规模为9万t/d，余量2万t/d，本项目生活污水排放量为300t/a（约1t/d），占余量的0.005%，污水处理厂有足够的余量接纳本项目排放的生活污水。
（3）管网建设情况
经核实，目前本项目所在厂区污水管网已与市政污水管网接通，本项目污水可直接排入市政污水管网。
综上所述，本项目废水排入苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理从接管水量、水质、管网铺设等方面均是可行的。
2.4  地表水环境影响分析
本项目排放的污水水质简单，符合污水处理厂设计进水的水质要求，不会因为本项目的废水排放而使污水处理厂超负荷运营，也不会因为本项目的废水排放而导致污水生物处理系统失效。废水经污水处理厂处理达到《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》中附件1苏州特别排放限值标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）表1一级B标准后，尾水排入胜岸港，对纳污水体的水环境影响可以接受，不会降低纳污水体的环境功能类别。
2.5  废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划如下表。
表4-15  环境监测计划及记录信息表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	排放标准

	废水
	DW001
	废水排放口
	pH、COD、NH3-N、SS、TN、TP
	1次/年
	苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）






	3、噪声
3.1  噪声源强
本项目主要噪声源为机床等设备运转时产生的机械噪声；其噪声源强在60~85dB（A）左右。主要设备的噪声源强如下表所示。
表4-16  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称[1]
	数量（台）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m[2]
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB
(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	距离（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	生产车间
	加工中心
	8
	75（叠加后84.1）
	1
	选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减、减振
	55
	10
	21
	8
	46
	49
	5
	66.0
	50.8
	50.2
	69.7
	昼间、夜间
	20
	46
	30.8
	30.2
	49.7
	1m

	2
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	53
	6
	21
	16
	41
	49
	10
	61.2
	52.8
	51.1
	64.9
	
	20
	41.2
	32.8
	31.1
	44.9
	

	3
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	51
	3
	21
	23
	36
	49
	15
	57.7
	53.9
	51.2
	61.4
	
	20
	37.7
	33.9
	31.2
	41.4
	

	4
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	49
	0
	21
	30
	32
	49
	19
	55.6
	55.0
	51.2
	59.3
	
	20
	35.6
	35.0
	31.2
	39.3
	

	5
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	47
	-3
	21
	37
	27
	42
	24
	53.7
	56.3
	52.5
	57.5
	
	20
	33.7
	36.3
	32.5
	37.5
	

	6
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	45
	-7
	21
	44
	22
	35
	29
	52.1
	58.0
	54.2
	55.8
	
	20
	32.1
	38.0
	34.2
	35.8
	

	7
	
	加工中心
	10
	75（叠加后85）
	1
	
	42
	-10
	21
	47
	18
	27
	34
	51.5
	60.1
	56.3
	54.5
	
	20
	31.5
	40.1
	36.3
	34.5
	

	8
	
	加工中心
	9
	75（叠加后84.6）
	1
	
	40
	-14
	21
	47
	12
	19
	39
	51.1
	62.9
	59.1
	52.7
	
	20
	31.1
	42.9
	39.1
	32.7
	

	9
	
	加工中心
	8
	75（叠加后84.1）
	1
	
	38
	-18
	21
	47
	7
	11
	44
	50.6
	67.2
	63.4
	51.1
	
	20
	30.6
	47.2
	43.4
	31.1
	

	10
	
	湿式工作台
	1
	75（叠加后64.8）
	1
	
	65
	-36
	21
	7
	7
	11
	44
	57.5
	58.2
	54.4
	42.1
	
	20
	37.5
	38.2
	34.4
	22.1
	

	11
	
	压块机
	1
	70
	1
	
	28
	28
	21
	7
	47
	11
	4
	53.2
	36.6
	49.6
	57.0
	
	20
	33.2
	16.6
	29.6
	37.0
	

	注：[1]本项目车间内设备按点源预测；[2]坐标原点为厂房西南角（0，0，0）


表4-17  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	空压机
	/
	21
	34
	21
	80
	设减振垫，加强设备维护管理30dB(A)
	昼间、夜间

	注：坐标原点为厂房西南角（0，0）







	运营期环境影响和保护措施
	3.2  主要预测模式
采用噪声数学模式进行预测，工业噪声预测模式为：
（1）点声源的几何发散衰减：
[image: ]
式中：
Lp（r）——预测点处声压级，dB(A)；
Lp（ro）——参考位置ro处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，（m）；
（2）多声源叠加模式
Leqg=10lg（1/T) ∑ti100.1Lai）
Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A)；
LAi——i声源在预测点产生的A声级dB(A)；
T——预测计算的时间段（s）；
ti——i声源在T时间段内的运行时间（s）；
（3）预测点的预测等效声级按下式计算：
Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)
Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A)；
Leqb——预测点的背景值dB(A)。
3.3  预测结果
采用上述预测模式计算各预测点处噪声值，评价其对厂界四周的声环境影响。
表4-18  厂界环境噪声预测结果
	点位
	时段
	贡献值dB(A)
	标准值（dB(A)）
	评价结果

	东厂界
	昼
	35
	昼间
	65
	达标

	南厂界
	
	39
	
	65
	达标

	西厂界
	
	35
	
	65
	达标

	北厂界
	
	40
	
	65
	达标

	东厂界
	夜
	35
	夜间
	55
	达标

	南厂界
	
	39
	
	55
	达标

	西厂界
	
	35
	
	55
	达标

	北厂界
	
	40
	
	55
	达标


由预测结果可知，在采取相应减振降噪措施后，本项目营运期对各厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
3.4  降噪措施及影响分析
为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施：
①合理布局车间，项目所使用的机械设备均选用低噪声设备；②设备中的高噪声部位加装隔声罩。对于风机等此类设备结合实际设置封闭空间或配置减振装置，安装隔声罩或消声器；③车间设备工作时，应关闭门窗，充分利用车间墙体的隔声作用；④加强对机械设备的维修与保养，避免因老化引起的噪声。
3.5  监测要求
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划如下表。
表4-19  噪声监测计划及要求
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周各一个，共4个
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准


4、固体废物
4.1  固体废物产生情况
根据本项目生产工艺，本项目固废主要有一般工业固废（不合格品、废渣、废包装材料、叉车废电瓶）、危险废物（沾染切削液的废金属屑、废切削液、废无尘纸、废包装桶、废油桶、废液压油、废过滤网）和生活垃圾。
（1）一般工业固废
1）不合格品：来料检验和过程检测中会产生不合格品，根据建设单位提供资料，项目年产生不合格品为原料（铝）用量的3%，原料总重量约160t，即不合格品的量约为4.8t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），不合格品属于SW17可再生类废物，废物代码为900-002-S17，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门回收利用。
2）废渣：工件在湿式去毛刺中会产生废渣，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“机械行业系数手册，表06预处理”，去毛刺粉尘的产生量约为所加工产品的2.19kg/t-原料，本项目原料约155.2t（扣除不合格品量），则废渣产生量为0.34t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废渣属于SW17可再生类废物，废物代码为900-002-S17，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门回收利用。
3）废包装材料：原辅料的拆包会产生塑料、纸箱等废弃包装，根据建设方提供，产生量约0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废包装材料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17和900-005-S17，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门回收利用。
4）叉车废电瓶：锂电池叉车使用过程中会产生叉车废电瓶，根据建设单位提供信息，五年更换一次，一次更换量为0.5t，即产生量为0.5t/5a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），叉车废电瓶属于SW17可再生类废物，废物代码为900-012-S17，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门回收利用。
（2）危险废物
1）沾染切削液的废金属屑：本项目机加工过程中，需使用切削液，废金属屑会沾染切削液，根据建设单位提供信息，沾染切削液的废金属屑经压块机处理之后使切削液分离，利用过程不按危险废物管理，外售综合利用。根据建设单位提供信息，沾染切削液的废金属屑约5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025版），沾染切削液的废金属屑属于危险废物（HW09 油/水、烃/水混合物或者乳化液，废物代码900-006-09）。
2）废切削液：本项目机加工过程中，会使用切削液，因此会产生废切削液。根据前文分析，废切削液的产生量为5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废切削液属于危险废物（HW09 油/水、烃/水混合物或者乳化液，废物代码900-006-09），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
3）废无尘纸：本项目过程检测使用无尘纸，无尘纸一卷重约500g，年使用60卷，则废无尘纸产生量约0.03t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废无尘纸属于危险废物（HW49 其他废物，废物代码900-041-49），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
4）废包装桶：切削液的使用会产生废包装桶，根据建设单位提供信息，单个切削液桶重约10kg，年使用切削液约15桶，则废包装桶为0.15t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废包装桶属于危险废物（HW49 其他废物，废物代码900-041-49），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
5）废油桶：机器维修保养需要使用液压油，根据建设单位提供信息，单个液压油桶重约1kg，企业年使用液压油11桶，产生量约为0.011t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废油桶属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
6）废液压油：机器维修保养需要使用液压油，年使用液压油约0.17t，更换的液压油按照80%计，则废液压油为0.136t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废液压油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
7）废过滤网：机加工设备的切削液经过滤网后循环使用，过滤网一年更换一次，根据建设单位提供信息，废过滤网的产生量约为1.5t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废过滤网属于危险废物（HW49 其他废物，废物代码900-041-49），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期外运处置。
（3）生活垃圾
本项目员工25人，年工作日以300天计，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为3.75t/a。
4.2  固体废物产生情况汇总
根据《固体废物分类与代码目录》《国家危险废物名录》（2025版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），本项目工业固体废物类别判定见下表。
表4-20  固体废物分析结果汇总表
	序号
	固废
名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要
成分
	危险特性
	废物
类别
	废物代码
	估算产生量t/a

	1
	不合格品
	一般固废
	来料检验、过程检测
	固态
	铝
	/
	SW17
	900-002-S17
	4.8

	2
	废渣
	
	湿式去毛刺
	固态
	铝、水
	
	SW17
	900-002-S17
	0.34

	3
	废包装材料
	
	拆包、装包
	固态
	塑料、纸箱
	
	SW17
	900-003-S17
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	900-005-S17
	

	4
	叉车废电瓶
	
	叉车使用
	固态
	锂电瓶
	
	SW17
	900-012-S17
	0.1

	5
	沾染切削液的废金属屑
	危险废物
	机加工
	固态
	切削液、铝屑
	T
	HW09
	900-006-09
	5

	6
	废切削液
	
	机加工
	液态
	切削液
	T
	HW09
	900-006-09
	5

	7
	废无尘纸
	
	过程检测
	固态
	切削液、纸
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.03

	8
	废包装桶
	
	切削液使用
	固态
	切削液
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.15

	9
	废油桶
	
	设备维护
	固态
	液压油、包装桶
	T，I
	HW08
	900-249-08
	0.011

	10
	废液压油
	
	设备维护
	液态
	液压油
	T，I
	HW08
	900-218-08
	0.136

	11
	废过滤网
	
	机加工
	固态
	滤网、切削液
	T/In
	HW49
	900-041-49
	1.5

	12
	生活垃圾
	/
	员工生活
	固态
	果皮纸屑
	/
	SW64
	900-099-S64
	3.75


4.3  固体废物影响分析
（1）固废处置方式
表4-21  本项目固体废物利用处置方式
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	估算产生量t/a
	利用处置方式

	1
	不合格品
	一般固废
	来料检验、过程检测
	固态
	铝
	4.8
	分类收集后外售

	2
	废渣
	
	湿式去毛刺
	固态
	铝、水
	0.34
	

	3
	废包装材料
	
	拆包、装包
	固态
	塑料、纸箱
	0.5
	

	4
	叉车废电瓶
	
	叉车使用
	固态
	锂电池
	0.1
	

	5
	沾染切削液的废金属屑
	危险废物
	机加工
	固态
	切削液、铝屑
	5
	委托有资质单位处置

	6
	废切削液
	
	机加工
	液态
	切削液
	5
	

	7
	废无尘纸
	
	过程检测
	固态
	酒精、纸
	0.0304
	

	8
	废包装桶
	
	切削液使用
	固态
	切削液
	0.15
	

	9
	废油桶
	
	设备维护
	固态
	液压油、包装桶
	0.011
	

	10
	废液压油
	
	设备维护
	液态
	液压油
	0.136
	

	11
	废过滤网
	
	机加工
	固态
	滤网、切削液
	1.5
	

	12
	生活垃圾
	/
	员工生活
	/
	/
	3.75
	环卫清运


（2）贮存场所污染防治措施及环境影响分析
1）一般工业固废贮存场所
本项目设置一间8.3m2一般工业固废仓库，一般固废仓库符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求规范建设和维护使用，贮存过程中需做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般工业固废仓库禁止危险废物和生活垃圾混入，并按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单的要求张贴环保标志。一般工业固废收集后委托一般工业固废处置单位处置。按照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）的要求，企业应强化主体责任落实，建立健全一般固废全过程管理台账，落实转运转移制度，规范利用处置过程。
本项目与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）的相符性见下表。
表4-22  与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）的相符性分析
	序号
	规范设置要求
	拟设置情况
	相符性

	1
	建立健全管理台账
	一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。推动产生单位建立电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统（以下简称固废系统）数据对接。
	本项目一般工业固废按照不同属性进行分类管理，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
	相符

	2
	建立健全管理台账
	一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。
	本项目一般固废仓库满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求，且严格按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）的要求设置环境保护图形标志。
	相符

	3
	落实转运转移制度
	产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度，转移其他一般工业固体废物的逐步执行。原则上污泥以设区市为范围就近利用处置。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。对接收的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。
	本项目在运营期产生的一般固废与一般工业固废处置单位签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。
	相符

	4
	全面开展信息申报
	排污许可中涉及一般工业固体废物的单位均应进入固废系统申报，污染源“一企一档”管理系统（企业“环保脸谱”）自动向相关单位及其属地生态环境部门推送提醒申报信息。无排污许可证或排污许可证未涉及固体废物，但实际涉及一般工业固体废物的，也可通过固废系统进行申报。固废系统内单位分为产生单位和收集贮存利用处置单位。产生固体废物（次生固体废物除外）的单位属于产生单位，如还涉及收集、贮存、利用、处置活动的，可在业务下同时选择产生固体废物和收集、贮存、利用、处置固体废物。收集贮存利用处置单位不涉及固体废物产生（次生固体废物除外）。一般工业固体废物产生单位根据年产废量大于100吨（含100吨）、小于100吨且大于10吨（含10吨）、小于10吨分别按月度、季度和年度申报，涉及一般工业污泥产生的单位按月度申报。一般工业固体废物收集贮存利用处置单位按月度申报，涉及一般污泥收集贮存利用处置的单位按日申报。原通过江苏省危险废物动态管理系统申报的一般污泥产生和利用处置单位，要按固废系统要求继续申报，补充完善基本信息和一般污泥代码。对未按要求申报的，固废系统自动限制电子转运联单功能。
	本项目建成后，产生的一般工业固体废物通过固废系统进行申报。
	相符


2）危险废物贮存场所
本项目设置38m2的危废仓库，危废仓库位于车间西北角。危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉》（苏环办〔2024〕16号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮等相关文件的要求进行规范化建设和维护使用。具体情况如下：
①危废仓库要独立、密闭、上锁防盗，仓库内要有安全照明设施和观察窗口，危废仓库管理责任制要上墙；
②危废仓库不得存放除危险废物以外的其他废弃物，不同危废分开存放并设置隔断隔离；
③仓库现场要有危废产生台账和转移联单，在危险废物回取后应继续保留三年；
④配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；
⑤危废仓库派专人管理，其他人未经允许不得入内；
⑥产生的危险废物及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；
⑦危险废物在危废仓库规定允许存放的时间存入，送入危废仓库时做好统一包装，并分别贴好标识，注明危险废物名称；
⑧产生的危险废物每次送入危废仓库必须进行称重，危险废物仓库管理人员经核定无误后方可入库登记，同时双方签字确认；
⑨设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；
⑩危险废物贮存期限不得超过一年，需延长期限的报环保主管部门批准。
表4-23  危险废物贮存场所（设施）情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	贮存所需面积（m2）
	位置
	贮存方式
	贮存能力
	贮存
周期

	1
	危废仓库
	沾染切削液的废金属屑
	HW09
	900-006-09
	5
	5
	3层西北
	袋装密闭、下置防渗漏托盘
	30.4t
	1年

	2
	
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	5
	5
	
	桶装加盖密闭、下置防渗漏托盘
	
	

	3
	
	废无尘纸
	HW49
	900-041-49
	0.0304
	0.1
	
	袋装密闭、下置防渗漏托盘
	
	

	4
	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	0.15
	0.2
	
	加盖密闭、下置防渗漏托盘
	
	

	5
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.011
	1
	
	加盖密闭、下置防渗漏托盘
	
	

	6
	
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	0.136
	0.2
	
	桶装加盖密闭、下置防渗漏托盘
	
	

	7
	
	废过滤网
	HW49
	900-041-49
	1.5
	2
	
	加盖密闭、下置防渗漏托盘
	
	


本项目危废暂存点占地面积38m2，有效利用率为80%，危废贮存密度按1t/m3，贮存高度按1m计，则最大贮存能力为30.4t，危废年产生量为11.827t，企业目前设计38m2的危废仓库可以满足本项目使用需求。
各危废暂存设施将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的要求建设和维护使用。废液区设在建筑物内、危废仓库加盖建筑；危废暂存场地应采取相应的防腐防渗透措施，如地面进行环氧树脂地坪防腐，同时设置防渗透管沟，废液区设置围堰并与事故应急池连通等。通过采取上述措施后，危险废物贮存过程中对周边大气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标的影响在可控制范围内。
本项目危废暂存间的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的具体要求如下：
a.贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
g.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储存量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
h.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
其他要求：
由于本项目废切削液产生量较少，且废切削液与废边角料严格实现固液分离，废切削液中不含金属碎屑，故不会产生氢气，为防止废切削液贮存过程产生氢气发生爆炸火灾风险，故要求企业将切削液放置于防爆柜中。
本项目产生的危险废物严格按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求规范管理，对周围环境产生的影响较小。
表4-24  项目与苏环办〔2024〕16号相符性分析
	序号
	环境监管要求
	项目情况
	相符性

	1
	落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
	本项目建成后按照排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。营运过程中如有变动，将及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
	相符

	2
	规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
	本项目建设一座38m3危废暂存间，用于贮存营运期内产生的危险废物，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准要求。
	相符

	3
	落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
	本项目建成后在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开项目危险废物产生和利用处置等有关信息。
	相符

	4
	规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763—2022）执行。
	本项目产生的一般固废将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）指南要求，建立一般工业固废台账。
	相符


本项目产生的危险废物严格按照《关于印发〈加强工业固体废物全过程环境监管的实施意见〉的通知》（苏环办〔2024〕71号）要求规范管理，对周围环境产生的影响较小。
表4-25  与（苏环办〔2024〕71号）文相符性分析
	序号
	文件规定要求
	本项目情况
	相符性

	1
	建设项目环评要将产生固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性纳入评价范围，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）和《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确鉴别要求，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。落实省厅危险废物经营单位项目环评审批要点与危险废物经营许可审查要求衔接的相关要求。
	本次项目对固体废物的产生种类、数量、来源和属性进行了详细叙述。且对贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性进行了评价，提出了切实可行的污染防治对策。
	相符

	2
	企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并依法及时变更排污许可。
	本项目建成后，企业将会在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。严格按照环评中的危废贮存、处置方式来进行。
	相符

	3
	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
	本项目危险废物为沾染切削液的废金属屑、废切削液、废无尘纸、废包装桶、废油桶、废液压油、废过滤网，本项目贮存时间为1年。
	相符

	4
	危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
	本次环评已对危废贮存库的建设提出设置监控系统的要求，主要在收集点出入口、内部、企业门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。
	相符

	5
	全面落实危险废物转移电子联单制度，实行全域扫描“二维码”转移。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承 担连带责任。
	本项目建成后将与合法危废经营单位签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分。
	相符

	6
	企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在江苏省固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。
	本项目建成后将《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。本项目不产生污泥、矿渣。
	相符


建设单位应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置固体废物仓库的环境保护图形标志，具体见下表：
表4-26  固废区环境保护图形标志
	序号
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	提示图形符号

	1
	一般工业固废仓库
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	2
	危废仓库
	贮存设施标志
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: ]

	
	
	危险废物贮存分区标志
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: ]

	
	
	包装识别标签
	/
	橘黄色
	黑色
	[image: ]


建设单位须针对固废对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。当危废需要委托有资质单位进行转移时，联系当地环保部门通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。
通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。
（3）危险废物转运过程中的环境影响
建设项目危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防渗漏托盘的拖车转运至危废暂存点，转运过程中由于人为操作失误造成容器倒翻、胶袋破损等情况时，大部分会进入托盘中，对周围环境会产生一定的影响，因此企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。
（4）委托利用或者处置的环境影响分析
本项目产生的危废需要由具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的单位处理。具体的危废处置单位详见市生态环境局官方网站。
综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂区内设置专门的区域作为固废堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响可接受。
5、土壤、地下水环境影响分析
根据建设单位提供的资料，车间地面均采取防腐防渗措施；产生的一般工业固废均为固体；危废暂存于危废仓库内，储存量较少，危废仓库地面采取防腐防渗措施。因此，本项目建成投产后基本不存在地下水、土壤污染途径。
为保护周围土壤、地下水环境，本报告提出以下土壤、地下水环境保护措施：
本项目土壤、地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
（1）源头控制措施
主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量。本项目主要通过优化生产工艺、提高废物循环利用效率，将污染物外泄降低到最小。
（2）分区防控措施
为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水及土壤污染，本项目按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：
1）本项目重点防渗区为危废仓库、化学品仓库、压块区、机加工区、湿式去毛刺区。重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；
2）本项目一般防渗区为来料检验区、一般工业固废仓库、原料仓库。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗；
3）另外，项目必须强化施工期防渗工程环境监管工作，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录。
本项目厂区分区防渗见下表。
表4-27  本项目厂区分区防渗一览表
	防渗等级
	防渗区域
	防渗要求

	重点防渗区
	危废仓库、化学品仓库、压块区、机加工区、湿式去毛刺区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，
K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	来料检验区、一般固废仓库、原料仓库
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域
	一般地面硬化


综上，本项目采取的防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水、土壤环境质量影响可接受，不会改变区域土壤及地下水水质功能现状。
6、生态环境
本项目实施后，全厂用地性质不发生改变，厂址周围为建成工业区，无敏感生态物种，本项目实施后对周围生态环境影响较小。
7、环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
7.1  评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量及表B.2其他危险物质临界量推荐值，筛选本项目的工程分析以及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要危险物质。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对危险物质的定义和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）参考确定本项目危险物质数量与临界量的比值见下表。
表4-28  危险物质数量与临界量比值
	序号
	物质名称
	标准临界量Qi（t）
	最大储存量（含在线量）qi（t）
	qi/Qi

	1
	切削液
	2500
	0.4
	0.00016

	2
	液压油
	2500
	0.05
	0.00002

	3
	废切削液
	2500
	5
	0.002

	4
	废液压油
	2500
	0.136
	0.0000544

	合计
	0.0022344


由上表可知，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。
7.2  环境风险识别
本项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式见下表。
表4-29   环境风险类型、转移途径和影响方式
	风险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	本项目
	生产车间
	切削液、液压油
	泄漏、火灾爆炸引发次生/伴生污染
	扩散，漫流、渗透、吸收
	周边居民，地表水，地下水，土壤

	
	物料运输
	
	
	
	

	
	物料装卸
	
	
	
	

	
	化学品仓库
	
	
	
	

	
	废气处理设施
	非甲烷总烃
	污染物超标排放
	扩散
	周边居民

	
	危废仓库
	废切削液、废液压油、
	泄漏、火灾爆炸引发次生/伴生污染
	扩散，渗透、吸收
	周边居民，地表水，地下水，土壤


7.3  典型事故情形
①环境风险物质在贮存、使用、运输和处置过程中因泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；
②厂区废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染；
③危险废物在贮存、处置、转移等过程中发生的泄漏、爆炸、燃烧、渗漏等事故。
7.4  环境风险防范措施
（1）贮运工程风险防范措施：
切削液、液压油放置于化学品仓库防渗漏托盘上，储存于阴凉通风的原料仓库，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止破损或倾倒。
（2）危废仓库防范措施：
危废仓库内危险废物分类收集和存放，危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。
（3）废气处理装置事故排放风险防范措施
废气处理装置风险防范措施：本项目机加工油雾废气经油雾净化装置处理后在车间无组织排放，采取的风险防范措施如下：（1）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；（2）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。
（4）物料泄漏事故的防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。建设单位应采取以下物料泄漏事故的预防措施：
1）生产车间内设置机械通风系统；
2）操作人员在操作时，检查通风装置是否在启动状态；在停产时，先停设备，待设备清理干净后，再停通风装置；
3）生产车间、危废仓库等地面采用抗渗混凝土浇制地面底板，防腐基体上铺设环氧树脂玻璃钢；原料、废液等采用防漏托盘盛装；
4）本项目依托厂区雨水总排口的雨水截止阀，防止事故废水外排外环境。
（5）管理方面的防范措施：
平时加强对操作人员的安全培训，制定严格的操作规程，操作人员需进行必要的安全培训后方可上岗。
（6）事故应急收集措施
在泄漏、火灾爆炸事故情况下，由于消防水含有有毒有害物质，必须加以收集处理，不得直接排入清净下水、雨水系统。由于企业为租赁厂房，雨污水排口及各项应急工程均依托出租方，目前雨水排口已设置阀门，尚未建设事故应急池，企业不具备建设应急池的条件，自行在厂区内配备应急水桶，后续与出租方积极协商，完善相关应急收集设施。
事故池容量V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
其中：V1：事故一个罐或一个装置物料；
V2：事故的储罐或消防水量；
V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量；
V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量；
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。
事故应急池具体容积大小计算如下：
V1：生产车间切削液单桶为204L/桶，则V1=0.204m3。
V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）3.6.1规定，建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。企业为丙类厂房，建筑体积小于50000m，厂房建筑高度为10m。室内消防水量：根据规范3.5.2，室内消火栓用水量取20L/s，火灾持续时间按3h，合计消防水量为20L/s*3*3600s=216m2。室外消防水量：根据规范3.3.2，室外消火栓用水量取30L/s，火灾持续时间按3h，则室外消防水量为30L/s*3*3600s=324m2。合计消防水量为540m2，消防尾水产生量为V2=540m2。
V3：事故时无可转输到其它储存或处理设施的物料量，V3=0m3。
V4：发生事故时无工艺废水进入该系统，则V4=0。
V5：苏州地区平均年降水量为1214.2mm，平均降水天数为110天，平均降水11毫米/天，企业车间占地面积约4738.27m2。
计算公式：V5=10×q×f，q=qa/n，
其中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
qa——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨天数，天；
f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。
则V5=10*11*0.473827=52.12097m3≈52.121m3
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=0.204+540+52.121=592.325m3。
项目应设置592.325m3的事故应急池或其他事故废水收集设施（如：应急充气水池等），以应对事故突发时产生的消防尾水。该数据为初步核算数据，如后期企业编制突发环境事件应急预案时，数据与本环评不一致，以突发环境事件应急预案中的数据为准。
由于企业为租赁厂房，雨污水排口及各项应急工程均依托出租方，目前雨水排口已设置阀门，尚未建设事故应急池，企业不具备建设应急池的条件，目前企业已自行在厂区内配备应急水袋，后续与出租方积极协商，完善相关应急收集设施。同时，出租方公司设有专门环保专员负责整个厂区的环境管理、环境统计及长效管理；当发生小面积火灾时应立即利用消防设施灭火；若火情不可控应及时通知出租方环保专员，并辅助指导疏散撤离全厂工作人员，采取应急响应措施。出租方雨水排口已设置有切断阀，一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即关闭雨水管阀门，防止事故废水进入周边地表水。事故废水及消防废水应收集处理达标后，方可排入市政污水管网，严格落实三级环境风险防控要求，确保事故废水不进入外环境。
7.5  应急管理制度
企业须按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》的通知（DB32/T 3795-2020）的要求进行突发环境事件应急预案编制并报相关部门备案。定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与相城区各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。
针对应急救援，企业应配备相应的应急救援物资，如防护服、灭火器、紧急喷淋装置等。当有事故发生时，能协助参与应急救援。
本项目运行后，须加强事故防范措施的宣传教育，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际运行情况对安全事故隐患进行调查登记，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。
7.6  竣工验收内容
建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原国家环境保护部，国环规环评〔2017〕4号）的要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。在验收时，须检查环评指出的风险防范措施是否落实，规章制度是否健全等。
7.7  环境风险评价结论
本项目无重大危险源，对周围环境影响有一定的影响，但在风险可接受范围内。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，储运应该严格操作，杜绝风险事故的发生。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保及其他相关行政部门。项目实施后的环境风险事故水平在可接受范围之内。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射源。




[bookmark: _Toc20279][bookmark: _Toc30990][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	油雾净化装置
	《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1

	
	厂区内厂房外
	非甲烷总烃
	加强通风，保持空气流通
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN
	污水处理设施
	苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）

	声环境
	机械设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备，利用墙体隔声、合理平面布局，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废暂存于一般固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；危险废物暂存于危废暂存间，定期委托资质单位外运处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备储存应采取的污染控制措施，制定渗漏监测方案，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。
②分区防控措施：按照划分的简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区的要求采取不同等级的防渗措施。
③加强巡查，定期对各生产设备、废气处理设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	1）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训；
2）配备应急物资，制定应急预案，定期进行演练；
3）设置防渗、截流措施。

	其他环境
管理要求
	建设单位应当依照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建成后，环保设施调试前，建设单位应向社会公开并向环保部门报送竣工、环保设施调试日期，并在投入调试前取得相关许可证。调试期3个月内建设单位按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收，建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于20个工作日。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。


[bookmark: _Toc14023][bookmark: _Toc3789]
六、结论
	通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在投入使用后，切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内；因此评价认为，项目具有环境可行性。
综上所述，本项目建成后，能落实各项环保措施和本报告表提出的各项建议和要求，投产后周围环境状态基本保持原有的水平，因此从环保角度来说该项目基本可行。
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[bookmark: _Toc17947][bookmark: _Toc6538]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	无组织
	VOCs（非甲烷总烃）
	0
	0
	/
	/
	0
	/
	/

	废水
	生活污水
	废水量
	0
	0
	/
	300
	0
	300
	+300

	
	
	COD
	0
	0
	/
	0.12
	0
	0.12
	+0.12

	
	
	SS
	0
	0
	/
	0.06
	0
	0.06
	+0.06

	
	
	NH3-N
	0
	0
	/
	0.011
	0
	0.011
	+0.011

	
	
	TP
	0
	0
	/
	0.002
	0
	0.002
	+0.002

	
	
	TN
	0
	0
	/
	0.014
	0
	0.014
	+0.014

	一般工业固废
	不合格品
	0
	0
	/
	4.8
	0
	4.8
	+4.8

	
	废渣
	0
	0
	/
	0.34
	0
	0.34
	+0.34

	
	废包装材料
	0
	0
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	叉车废电瓶
	0
	0
	/
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	沾染切削液的废金属屑
	0
	0
	/
	5
	0
	5
	+5

	
	废切削液
	0
	0
	/
	5
	0
	5
	+5

	
	废无尘纸
	0
	0
	/
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废包装桶
	0
	0
	/
	0.15
	0
	0.15
	+0.15

	
	废油桶
	0
	0
	/
	0.011
	0
	0.011
	+0.011

	
	废液压油
	0
	0
	/
	0.136
	0
	0.136
	+0.136

	
	废过滤网
	0
	0
	/
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	生活垃圾
	0
	0
	/
	3.75
	0
	3.75
	+3.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
1


	预审意见：



联佳科技（苏州）股份有限公司航空航天精密零部件和其他精密零部件改扩建项目
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经办人：                                              年    月    日

	下一级环境保护主管部门审查意见：


















公    章
经办人：                                              年    月    日
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